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[bookmark: _Toc50446605]第一章 招标公告
项目概况
安徽中澳科技职业学院公共服务实训中心建设项目招标项目的潜在投标人应在寰亚新点电子交易平台网站获取招标文件，并于2020年9月14日15点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、招标项目名称及内容：
1、项目编号：2020HY-G640652     
2、项目名称：安徽中澳科技职业学院公共服务实训中心建设项目；
3、预算金额：75.4万元；
4、最高限价：75.4万元；
5、采购需求：本项目共分一个包；
6、合同履行期限：90日历天
7、本项目不接受联合体投标 ；
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；“供应商应当具备下列条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。”
2.本项目的特定资格要求： 
2.1 供应商须具有有效的营业执照；
2.2 投标供应商投标前须现场踏勘并获得招标人盖章的踏勘回执；
2.3 本项目采用资格后审，不接受联合体投标；
2.4 投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：
①供应商被人民法院列入失信被执行人的；
②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
三、获取招标文件：
1、获取时间：2020年8月24日至2020年8月31日
2、获取地点：登录寰亚新点电子交易平台网上获取
3、获取文件的方式：
(1)潜在投标人/供应商须登录 “寰亚新点电子交易平台(http://jypt.ahhyzb.com.cn:8080)”登录后获取招标文件。首次登录须办理注册手续，具体操作参见《寰亚新点电子交易系统投标人征集公告》。投标人/供应商完成企业注册并审核通过后即可参加招标采购活动。
   (2)已注册完成的潜在投标人/供应商可登录“寰亚新点电子交易系统”，选中拟参加项目及标段，在线缴纳费用后，下载文件及相关附件（含澄清、答疑及补充通知等文件）。
本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过相关网站及寰亚新点电子交易系统发布，招标人/代理机构不再另行通知，投标人/供应商应及时关注、查阅上述相关内容，否则责任自负；联合体投标的，由联合体牵头人进行文件下载操作。
（3）缴纳费用开票所需的纳税人识别号，以投标人注册登记时填报的统一社会信用代码为准，投标人需确保其真实有效，否则后果自负。
4、售价：每包段收取交易系统维护费人民币0元整,售后不退。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、提交投标文件截止时间、开标时间：2020年9月14日15点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止不得少于20日）
2、开标地点：合肥市蜀山区湖光路与雪霁路交口蜀山跨境电商大厦B座20F
五、公告期限 ：本项目公告期限为不少于5个工作日。
六、其他补充事宜：本项目招标公告在“中国政府采购网:http://pub.ccgp.gov.cn ；中国招标投标公共服务平台:http://www.cebpubservice.com；安徽寰亚国际招标有限公司官网；http://ahhyzb.com.cn；寰亚新点电子交易系统:http://jypt.ahhyzb.com.cn:8080”网站发布。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、 采购人信息
名称：安徽中澳科技职业学院
联系电话：朱老师 13805694312
地    址：安徽省合肥市濉溪路312号
2、采购代理机构信息
名    称：安徽寰亚国际招标有限公司
联系电话：0551-65318929或65320549或62631311转6622
电子邮箱：dept1@ahhyzb.com.cn
地    址：合肥市蜀山区湖光路与雪霁路交口蜀山跨境电商大厦B座20F
3、项目联系方式
项目联系人：沈工
[bookmark: _Toc50446606]电　   话：0551-65318929或65320549或62631311转6622

安徽中澳科技职业学院
安徽寰亚国际招标有限公司
2020年8月24日
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第二章 投标人须知前附表
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	内    容
	说明与要求

	1
	项目名称
	安徽中澳科技职业学院公共服务实训中心建设项目

	2
	招标人
	安徽中澳科技职业学院

	3
	招标代理机构
	安徽寰亚国际招标有限公司

	4
	资金来源
	财政资金

	5
	招标范围
	招标文件规定的全部内容

	6
	标段划分
	本项目共一个包；

	7
	投标人资格要求
	详见招标公告

	8
	投标人信誉要求
	投标单位必须有良好的社会信誉

	9
	资格审查方式
	□资格预审 √资格后审

	10
	是否接受联合体投标
	□接受    √不接受

	11
	投标预备会
	√不召开  □召开

	12
	勘察现场
	2020年9月1日上午9时由招标人统一组织进行踏勘现场，统一答疑，踏勘结束后，招标人统一发放踏勘现场回执单，投标人在制作投标文件时需将该回执单放入投标文件，否则按废标处理。踏勘现场联系人：朱老师；联系电话：13805694312

	13
	投标人提出问题、要求澄清招标文件的截止时间及方式
	投标单位应在招标文件发出之日起七个工作日内（时间按原件送到时间为准）,将质疑函加盖公章后的纸质原件递交到代理机构，同时将Word可编辑版本发送到代理机构邮箱dept1@ahhyzb.com.cn.

	14
	招标人书面澄清的时间
	收到质疑函后7个工作日内作出答复

	15
	招标人主动修改招标文件时间
	在2020年8月28日17时前发布在招标公告发布网站，投标人应自行查看。当投标截止时间不足15日，招标人对招标文件进行澄清或修改；如果投标人认为澄清或修改的内容会影响投标文件的编制，应该在接到书面（包括电子邮件）澄清或修改后24小时内书面提出延迟投标截止时间要求。注意：如果所有投标人均未要求延迟投标截止时间的，则招标人或招标代理机构认为对招标文件澄清或修改不影响投标人编制投标文件，投标截止时间不变。

	16
	分包
	不允许分包。

	17
	偏离
	详见招标文件

	18
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	19
	投标保证金
	投标保证金应在投标截止时间前到账，未交纳投标保证金或投标保证金未在规定时间前到账的，评标委员会将否决其投标。
提交方式：自投标人基本账户用转帐方式提交，须在投标截止时间前到账。投标保证金银行回单上应注明投标单位名称、本项目招标编号（可简写）。
投标保证金接收账户：
收取单位：安徽寰亚国际招标有限公司 
开户银行：光大银行合肥四里河支行
账号：79410188001032325；
保证金人民币壹万伍仟元整（¥15000元）；
投标保证金退付方式：
自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自采购合同签订备案后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。（合同签订后将合同扫描件上传至寰亚新点电子交易系统内）

	20
	是否允许递交备选
投标方案
	√不允许            □允许

	21
	投标文件份数及电子文件封装
	1份正本，4份副本，一份带有投标单位公章的PDF格式电子件(上传至“投标人系统界面-我的项目-项目流程-上传投标文件-投标文件”端口),投标文件电子件须与纸质文件保持一致。

	22
	签字或盖章要求
	1、投标文件外封包的封口处须密封并加盖投标人公章；
2、投标文件正本每一页均须加盖投标人公章；
3、投标文件格式中需要委托代理人签字的，在投标文件中须同时提交授权委托书。投标文件授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合本文件要求。

	23
	装订要求
	不得采用活页夹装订，须用胶装装订，否则按废标处理。投标人可以将投标文件正本和所有副本分开封装,也可以将正本和副本全部密封在一个封袋中，标书上应注明“正本”、“副本”。

	24
	投标文件密封袋标识
	封套上应写明：
1、 投标项目名称：安徽中澳科技职业学院公共服务实训中心建设项目；
2、项目编号：2020HY-G640652
3、投标人名称：；
4、2020年9月14日下午15时00分前不得开启。

	25
	投标截止时间及开标时间
	2020年9月14日下午15时00分

	26
	投标文件递交及开标地点
	投标文件递交地点：合肥市蜀山区湖光路与雪霁路交口蜀山跨境电商大厦B座20楼
开标地点：同投标文件递交地点。

	27
	评标方法及标准
	综合评分法

	28
	评标委员会的组建
	评标委员会构成:5人；评标专家确定方式:随机抽取

	29
	是否授权评标委员会确定中标人
	√是      □否

	30
	履约保证金
	本项目不采用

	31
	供货安装地点
	安徽中澳科技职业学院

	32
	供货及安装期限）
	90日历天

	33
	质保期
	三年

	34
	付款方式
	验收合格后五个工作日内一次性支付合同额95%，剩余5%转为质保金，待验收合格满一年后五个工作日内支付。

	35
	代理服务费
	中标金额低于10万元（含），代理服务费3000元；
中标金额10万元-30万元（含），代理服务费4000元；
中标金额30万元-40万元（含），代理服务费5000元；
中标金额40万元以上，代理费按计价格【2002】1980号文件标准*85%收取。
由中标人在领取中标通知书前支付至招标代理机构。

	36
	最高投标限价
	人民币75.4万元, 投标单位的投标总价不得高于最高限价，否则其投标文件将会被否决。

	37
	开标注意事项
	1、招标文件费用在开标前未支付的，招标代理机构将拒绝接受其投标文件。
2、考虑到场地因素，每个投标人最多只允许两名工作人员（授权委托人和技术人员）参加开标会。

	38
	其他要求
	1、投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容（包括说明、格式、条款和技术要求）。由于对招标文件的理解发生误差，以及没有按招标文件要求提供全部资料或递交没有实质性响应招标文件的投标文件，而造成投标失误，将由投标人承担其风险。
2、投标人在获取招标文件后，应仔细阅读招标文件的采购要求等各项条款，如有疑问应在招标文件规定时间前向招标人或招标代理机构提出，如到期未提出的，将被视为认可招标文件的所有内容，招标人或招标代理机构将不再接受投标人针对招标文件条款提出的任何疑问。

	39
	备注一
	1、不良信用记录查询渠道如下（信用中国或国家企业信用信息公示系统）： 在推荐中标候选供应商之前，评标委员会须对拟推荐为中标候选供应商的投标供应商进行查询。如存在投标供应商资格规定的不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商。
2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	40
	备注二
	1、投标人如对本项目答疑、开标、评标等时间安排存在异议，请在招标文件规定时间前提出，否则视同投标人默认本招标文件规定的所有时间安排，并视同投标人已与招标人达成认可所有时间安排的协议。事后招标人将不再接受任何对招标时间安排的质疑和投诉。
2、本项目在客观因素情况下，有可能会在投标截止时间前在招标公告发布网站随时发布补遗答疑澄清等材料，请投标人自行查阅，招标代理机构及招标人不承担投标人未及时获知有关信息的责任。

	41
	备注三
	依据财政部工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库〔2011〕181号）、《安徽省财政厅 安徽省经济和信息化委员会转发〈财政部工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财购〔2012〕142号）有关规定：
本项目对中型企业产品的价格给予3%的扣除，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本次采购活动的中小企业应当在投标文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同为中型企业。
根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》，不重复享受政策。
根据财政部 民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，凡联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。
 如属于最新一期《节能产品政府采购清单》中政府强制采购的节能产品，则投标供应商所投产品须为最新一期《节能产品政府采购清单》内所列产品；
本项目将对排名第一的中标候选供应商提供的中小企业产品品名及生产厂家，随评审结果一并公吿。如有虚假，将取消中标资格并上报监督管理部门按有关规定处理。

	42
	本地化服务
	本项目是否要求本地化服务能力：□要求 不要求
本地化服务的能力是指具有以下条件之一：
1）投标人在本地注册成立的；
2）在本地具有固定的办公场所及人员；
3）在本地具有固定的合作伙伴；
4）承诺中标后即设立本地化服务机构。
备注：“本地”系指：安徽省范围内

	43
	招标文件的解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，货物质量以第三章技术标准和要求为准；构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准；投标文件评审标准以第五章评审细则为准；投标文件内容以第六章投标文件格式为准（不包括详细评审内容）。同一文件就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间不一致的，以形成时间在后者为准；按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理机构负责解释。

	44
	投标文件内容不一致的确认
	投标文件中的内容与开标一览表不一致的，以开标一览表为准；小写数字与大写数字不一致的，以大写数字为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价（但单价金额小数点有明显错误的除外）；单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，对单价予以修正；当各子目的合价累计不等于总价时，以各子目合价累计数为准修正总价；其他内容不一致的，以不利于投标人的解释为准。本招标文件中招标人与采购人为相同含义。

	45
	质疑须知
	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《安徽省政府采购供应商质疑处理办法》等法律法规,现将质疑提起的条件及不予受理的情形告知如下:
(一)质疑应以书面形式实名提出,书面质疑材料应当包括以下内容:
1、质疑人的名称、地址、有效联系方式;
2、项目名称、项目编号、包别号(如有);
3、被质疑人名称;
4、具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料;
5、明确的请求及主张;
6、提起质疑的日期。
质疑人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人或其委托代理人(需有委托授权书)签字并加盖公章。
质疑人需要修改、补充质疑材料的,应当在质疑期内提交修改或补充材料。
(二)有下列情形之一的,不予受理:
1、提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商;
2、提起质疑的时间超过规定时限的;
3、质疑材料不完整的;
4、质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的;
5、对其他供应商的投标文件详细内容质疑,无法提供合法来源渠道的;
6、质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。
（三）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的所有质疑，并按照本条款（一）规定内容提出，否则不予受理。
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第三章 采购需求
	[bookmark: _Toc220232409]幼儿综合情境模拟实训室配置清单

	序号
	产品名称
	主要技术参数
	数量
	单位

	1
	▲85寸智能一体机（含移动支架）
	一、 硬件部分
	1
	套

	
	
	1. 整机外壳采用金属，LED液晶平板：A规屏，显示尺寸≥85英寸，显示比例16:9，物理解析度：3840×2160。
	
	

	
	
	2. ★色彩度：24bit 真彩（16.7M），色彩覆盖率不低于NTSC90%，最大可视角度≥178度，屏体亮度：≥400cd/㎡，屏体对比度：5000:1。（提供相关权威机构出检测报告复印件加盖公章）
	
	

	
	
	3. 背光采用去蓝光技术。（提供相关权威机构出检测报告复印件加盖公章）
	
	

	
	
	4. ★屏幕采用高品质4mm防眩光钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%，雾度≤8%。（提供相关权威机构出检测报告复印件加盖公章）
	
	

	
	
	5. ★为防止师生误操作，平板正面前置中文丝印标识按键，包含音量加减、节能、触控开关、安卓主页、电脑系统还原（前置物理按键）等。（提供相关权威机构出检测报告复印件加盖公章）
	
	

	
	
	[bookmark: RANGE!C9]6. ★采用红外感应技术，支持双系统下10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32767*32767；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm；定位精度：≤±0.1mm；（提供相关权威机构出检测报告复印件加盖公章）
	
	

	
	
	7. ★平板正面前置中文丝印标识输入接口，提供≥3路USB（电脑3.0/安卓2.0）接口。（可同时在Windows及Android系统下读取）（提供相关权威机构出检测报告复印件加盖公章）
	
	

	
	
	8. 平板正面前置1路HDMI高清接口（非转接方式）和一路双通道展台USB输入接口。（提供相关权威机构出检测报告复印件加盖公章）
	
	

	
	
	9. 只需一根网线， windows和Android双系统均可实现上网功能。
	
	

	
	
	10. 交互平板采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循Intel®的OPS-C相关规范,针脚数80Pin,与插拔式电脑无单独接线。
	
	

	
	
	11. ★交互平板具备悬浮菜单，在任何信号源下均可实现批注、打开应用等功能；悬浮菜单可通过多指调用到屏幕任意位置，悬浮菜单内容及信号源通道名称支持用户自定义设置，并可一键直达常用信号源。（提供相关权威机构出检测报告复印件加盖公章）
	
	

	
	
	12. 安卓系统配置：四核CPU，ROM ≥8G, RAM ≥1G,系统版本不低于6.0,支持在线升级；安卓主页面提供不少于4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。
	
	

	
	
	13. 交互平板具备智能护眼组合功能，可提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗。
	
	

	
	
	14. 硬件系统检测：对平板的存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示。
	
	

	
	
	15. 安卓白板具备智能橡皮功能，然后不借助任何菜单切换，即实现手指精细擦除以及面积擦除笔迹。
	
	

	
	
	16. 安卓白板具备背景自定义、文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送和二维码分享功能。（提供相关权威机构出检测报告复印件加盖公章）
	
	

	
	
	17. ★为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。（提供相关权威机构出检测报告复印件加盖公章）
	
	

	
	
	18. 交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护。
	
	

	
	
	19. 整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求；（提供相关权威机构出检测报告复印件加盖公章）
	
	

	
	
	20. ★具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。（提供相关权威机构出检测报告复印件加盖公章）
	
	

	
	
	二、电脑配置：
	
	

	
	
	1.电脑架构:采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数为80Pin,与平板无单独接线.
	
	

	
	
	2.散热处理:具备高效散热模组，超低静音侧出风散热设计.
	
	

	
	
	3. 采用H310芯片组，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机等功能；
	
	

	
	
	4.Intel第8代酷睿Skylake平台I3处理器（CPU 8100），主频3.6GHz或以上配置;
	
	

	
	
	5.内存性能:4G DDR4笔记本内存或以上配置;
	
	

	
	
	6.硬盘性能:存储空间128G SSD或以上配置,并具有防震功能;
	
	

	
	
	7. 内置10/100/1000M自适应网卡；
	
	

	
	
	8.拓展接口:具备独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、DP*1、RJ45*1满足教学拓展需求;
	
	

	
	
	★三、其他
	
	

	
	
	1、中标后签订合同前，提供样机演示，不满足或虚假应标，按废标处理取消中标资格。
	
	

	2
	65寸交互平板
	1. 整机外壳采用金属，LED液晶平板：A规屏，显示尺寸≥65英寸，显示比例16:9，物理解析度：3840×2160。
	2
	台

	
	
	2. 色彩度：24bit 真彩（16.7M），色彩覆盖率不低于NTSC90%，最大可视角度≥178度，屏体亮度：≥400cd/㎡，屏体对比度：5000:1。
	
	

	
	
	3.背光采用去蓝光技术。
	
	

	
	
	4. 屏幕采用高品质4mm防眩光钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%，雾度≤8%。
	
	

	
	
	5.为防止师生误操作，平板正面前置中文丝印标识按键，包含音量加减、节能、触控开关、安卓主页、电脑系统还原（前置物理按键）等。 
	
	

	
	
	6. 采用红外感应技术，支持双系统下10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32767*32767；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm；定位精度：≤±0.1mm；
	
	

	
	
	7. 平板正面前置中文丝印标识输入接口，提供≥3路USB（电脑3.0/安卓2.0）接口。（可同时在Windows及Android系统下读取）
	
	

	
	
	8. 平板正面前置1路HDMI高清接口（非转接方式）和一路双通道展台USB输入接口。
	
	

	
	
	9. 只需一根网线， windows和Android双系统均可实现上网功能。
	
	

	
	
	10. 交互平板采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循Intel®的OPS-C相关规范,针脚数80Pin,与插拔式电脑无单独接线。
	
	

	
	
	11. ★交互平板具备悬浮菜单，在任何信号源下均可实现批注、打开应用等功能；悬浮菜单可通过多指调用到屏幕任意位置，悬浮菜单内容及信号源通道名称支持用户自定义设置，并可一键直达常用信号源。（提供相关权威机构出检测报告复印件加盖公章）
	
	

	
	
	12. 安卓系统配置：四核CPU，ROM ≥8G, RAM ≥1G,系统版本不低于6.0,支持在线升级；安卓主页面提供不少于4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。
	
	

	
	
	13. 交互平板具备智能护眼组合功能，可提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗。
	
	

	
	
	14. 硬件系统检测：对平板的存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示。
	
	

	
	
	15. 安卓白板具备智能橡皮功能，然后不借助任何菜单切换，即实现手指精细擦除以及面积擦除笔迹。
	
	

	
	
	16. 安卓白板具备背景自定义、文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送和二维码分享功能。
	
	

	
	
	17. ★为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。（提供相关权威机构出检测报告复印件加盖公章）
	
	

	
	
	18. 交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护。
	
	

	
	
	19. 整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求；
	
	

	
	
	20. 具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。
	
	

	3
	讲台
	A、外观要求：
	1
	台

	
	
	1、规格：长宽高（mm）闭合尺寸：≦1100*770*970 ，展开尺寸：≦1550*1650*970；（允许正负5mm偏离）；
	
	

	
	
	2、★材料：桌面采用木黄色高密度纤维板，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水；主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈。喷涂工艺符合GB22374-2008 涂装材料标准；（需提供证明文件复印件或扫描件）
	
	

	
	
	3、上层正面和底座为ABS 工程塑料，防潮防锈防静电，双U型塑钢桌脸整体弧形设计，提升学校LOGO立体感；塑料前壳和钣金主体通过卡扣配合并通过螺丝固定，结合处整齐美观，保护师生安全；扶手采用ABS 工程塑料分层设计，色彩与桌面一致，扶手中空，可扩充IC读卡器并预留安装和接线位置，安全、防尘、防水。
	
	

	
	
	B、功能要求：
	
	

	
	
	1、功能：上层预留翻转显示器安装位，显示器翻转到最大尺寸，和挡边平齐无凸出，不影响视线而且美观。采用不锈钢可调阻尼转轴，翻转板可以在0-130°中任意停留，不会出现反扣。翻转键盘盖板预留固定位，键盘盖板下方预留塑料中控盒，可安装中控，中控盒内置锯齿状抽拉线槽：USB2.0延长线2米*2，VGA线2米*1，3.5插头音频线2*1，5类网线2米*1；
	
	

	
	
	2、★上层右侧预留储物抽屉，可放置展台,采用三节加厚钢珠静音导轨，材料厚度为1.2mm，为保障导轨的寿命，导轨需符合GB/T 10125-2012盐雾检测（配国家认可委员会（CNAS）认可的检测证明）和QB/T2454-2013耐久性检测（配SGS机构出具的检测报告加盖生产厂家公章）。 右侧立面预留IC卡读卡器安装挡板、内外读卡器支架，方便读卡器的安装和固定；
	
	

	
	
	3、上层使用一把锁控制所有门，预留电子锁和弹跳锁锁具安装位，方便扩充使用。使用和维护钥匙分开，方便管理；
	
	

	
	
	4、下层前门，单门设计，左侧光驱门封闭，后门采用内置塑料卡扣，外部无法打开，预留设备安装位,可放置中控主机、功放等，设备总空间≤12U。预留光驱门用合页固定，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱 ，预留主机限位孔及限位卡槽；后门不开散热孔，左右两侧采用竖排国标散热孔。讲台下层拼装只需12颗螺丝固定，安装完毕没有螺丝外漏，科学便捷；
	
	

	
	
	5、拆装设计，下层卡扣式拼装方式，安装简单，底板预留防鼠网设计进线孔，底座四周预留过线孔，底面离地高度100mm，防锈。
	
	

	
	
	质保要求：
	
	

	
	
	1、制造商通过ISO9001：2015质量管理体系、ISO14001：2015环境管理体系，ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证，认证范围包括：教学设备（电子讲台、智慧教室课桌椅）的设计和组装；平板电脑充电柜组装。生产厂家为省级和国家级教育装备协会会员，省级高新技术企业。（提供证书盖章复印件或者影印件）。
	
	

	
	
	2、整体讲台：通过省级以上质量检测部门的检测；
	
	

	
	
	3、★产品通过针对桌面木板及桌面木板涂层、塑料扶手和钣金结构件等主要部件甲醛释放量、重金属含量、ROHS 6项有害物质的检测，其中产品重金属，甲醛符合GB18584-2001《有害物质限量》的检验标准。（提供由ICAS和CNAS等国内权威机构出具的检测报告扫描件）
	
	

	
	
	
	
	

	4
	教师电脑
	1、CPU：i5；
	1
	台

	
	
	2、内存：8G；
	
	

	
	
	3、硬盘：1TB+256；
	
	

	
	
	4、系统：Win10；
	
	

	
	
	5、显示器：21.5英寸。 
	
	

	5
	学习桌
	1、材质：木制；枫木色；
	2
	套

	
	
	2、桌面尺寸：约120×60cm；
	
	

	
	
	3、规格：刨花板桌面+金属桌脚。
	
	

	6
	学习椅
	1、材质：塑料+铁件；
	12
	套

	
	
	2、颜色：原木色；
	
	

	
	
	3、尺寸：座高约29cm。
	
	

	7
	▲《幼儿园教育活动设计与指导》AR互动教材
	1、产品内容
	1
	套

	
	
	 包含《幼儿园教育活动设计与指导实训手册》PDF电子版本1份、纸质版本50本。
	
	

	
	
	2、章节内容
	
	

	
	
	项目一 健康领域教育活动
	
	

	
	
	项目二 语言领域教育活动
	
	

	
	
	项目三 社会领域教育活动
	
	

	
	
	项目四 科学教育活动
	
	

	
	
	项目五 数学教育活动
	
	

	
	
	项目六 音乐教育活动
	
	

	
	
	项目七 美术教育活动
	
	

	
	
	3、印刷参数
	
	

	
	
	（1）封面封底：250G铜版纸（彩色）、过哑膜
	
	

	
	
	（2）内页：120G双胶（彩色）
	
	

	
	
	（3）尺寸：184*260mm（竖版）
	
	

	
	
	（4）装订：胶装
	
	

	
	
	（5）页数：不少于167面
	
	

	
	
	4、纸质版教材含不少于20个二维码，可用扫描设备识别，并观看其扫描的资源。
	
	

	
	
	5、★ 投标人需提供样章10页（含目录）可用扫描设备识别，并观看其扫描的资源。
	
	

	8
	钢琴
	1、规格尺寸：深≥61cm *宽≥152cm *高≥116cm；
2、音板：云杉实木音板，采用30年以上树龄的实木云杉音板，牢固不易变形，木纹质地细密，弹性好，传递振动快，不开裂；
3、键盘：云杉实木制作、键体木材部分不能涂油漆、键皮与木材部分无痕粘接，采用云杉木天然干燥两年，再进行人工干燥一个月以上确保键盘的柔韧性和耐久性；
4、击弦机材料：铝合金材质总档、运动部件材质以实木为主；
5、铸铁板：使用真空铸造技术，真空铸造铸铁板，大U型铸铁板强力大，提高精密和稳定性，首次实现了无铅涂装，不含铬化物，追求背柱与钢板的平衡，耐久性强，使用寿命长；
6、弦槌：高级羊毛毡冷压工艺制作、弦槌木芯采用硬枫木，并运用传统工艺制作的弦槌，音色明亮通透，确保最佳音色，同时具有高灵敏度和耐久性；
7、琴弦：高级琴弦、音色纯净音准稳定，表面无镀铬涂层，精确缠绕，保证有效弦长及相应震动强度要求；
8、弦轴板：多层坚硬色木交错拼接而成，使用防潮密封胶粘合，为弦轴钉提供稳固的握钉力；
9、踏板连杆：金属连杆方式机械传动；
10、码桥：纯实木制作，不含合板材料、以粘接方式固定在音板上， 低音弧线型加长码桥，正面不可加固定螺丝，黏合式实木下桥码，并增加弦长，使中低音域的音响更加丰富动人；
11、白键面：采用丙烯树脂；
12、黑键面：酚醛树脂，有良好的阻燃性、耐热性、耐腐蚀性，不易磨损；
13、键盘盖：带缓降功能，人性化的摆杆式缓降系统设计性能更安全可靠，使命寿命长，开合上亿次；
14、踏板材料：实心纯铜制作；
15、制造方式：整琴及重要零部件由品牌原厂研发并生产；
16、油漆：无铅环保油漆，采用聚酯钢琴专用绿色无铅环保油漆，光泽度高，硬度强，耐磨性好。独特的油漆工艺：采用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整。干磨，细节手工磨砂打磨（消耗的砂纸是水磨用料的10倍）；
17、顶杆：采用高强度ABS材质；不易磨损变形，自润性能佳，保证产品稳定性；
18、中盘：采用多层板且有金属加固，长期耐候不变形。
	3
	台

	9
	表演区有声磁力墙
	一、磁力墙参数：有声背景墙配套磁力墙基体打造，尺寸约3.5*2m
	1
	套

	
	
	二、内容参数：
	
	

	
	
	1、材质：精装版裱3mm PVC板
	
	

	
	
	2、有声环创主题：《奇趣大自然》；
	
	

	
	
	3、数量：每套桌椅贴纸数量15张，4个/张，包括桌贴、椅贴各30个，共60个；点读进入图标,数量3张；主题墙贴纸1套；
	
	

	
	
	4、尺寸：桌椅贴规格210×285mm；点读进入图标规格210×285mm；主题墙贴纸规格450×250cm；
	
	

	
	
	5、功能效果：情景式有声主题环创包，围绕具体主题创作，配套点读笔使用，点击桌椅板凳和墙面的贴纸即可发声，实现孩子进入到书本世界中的梦想，把书里的人物和环境带到孩子们的现实中去。让孩子在进行绘本阅读的时候，体会到更多的阅读乐趣。实现场馆和孩子之间的互动，充分调动孩子们的想象力和对阅读行为的好奇心；
	
	

	
	
	6、★投标人须提供样品图片。
	
	

	10
	动物手偶组
	1、材质：布制、夹棉填料、ABS；
	2
	件

	
	
	2、包装尺寸：21×35×5cm；
	
	

	
	
	3、动物手偶包括大象、老虎、猴子和长颈鹿。
	
	

	11
	动物面具组
	1、材质：聚酯纤维；
	1
	件

	
	
	2、尺寸：面具17.7cm，皮筋25.2cm；
	
	

	
	
	3、8个面具。
	
	

	12
	手指人偶
	1、材质：布+毛线+木质；
	5
	套

	
	
	2、每套含：5-10个人偶，不同主题；
	
	

	
	
	3、附故事卡。
	
	

	13
	表演服装
	1、尺码：约160cm；
	1
	批

	
	
	2、材质：金丝绒；
	
	

	
	
	3、种类：大灰狼、松鼠、小鹿、蜗牛、河马、小兔子等15套。
	
	

	14
	表演纱巾
	1、尺寸：约60*60cm；
	1
	包

	
	
	2、材质：雪纺；
	
	

	
	
	3、颜色：红色、黄色、天蓝色、深蓝色、紫色、粉色、橘黄色、荧光绿色可选；
	
	

	
	
	4、每包50条。
	
	

	15
	奥尔夫乐器组合
	1、规格：18种音乐表演乐器；
	1
	套

	
	
	2、含挂包：尺寸约60*70cm；
	
	

	
	
	3、材质：牛津布、木质。
	
	

	16
	智慧音乐教学仪
	1、设备尺寸不超过420mm×420mm×420mm，误差±10%；
	1
	套

	
	
	2、外观整洁、无划痕、磨损、凹陷、裂缝、变形、毛刺等缺陷，表面涂层无气泡、龟裂、脱落现象；
	
	

	
	
	3、设备采用倒角方形设计，整机表面无金属材质，直边加圆弧形、无棱角，无划伤、磕碰隐患；
	
	

	
	
	4、设备采用2个喇叭单元，采用高性能钕铁硼三文治磁路，磁通密度高；
	
	

	
	
	5、设备采用12V外置一体变压电源，Type-C接口与设备连接，有效保障使用安全；
	
	

	
	
	6、设备采用触摸式开/关机开关，有效防止因机械开关故障导致的设备故障；
	
	

	
	
	7、防水测试：全触控操作区防水；
	
	

	
	
	8、蓝牙连接功能，支持蓝牙连接和音频播放功能，可与手机、平板电脑等移动终端进行蓝牙连接并播放音频文件；
	
	

	
	
	9、人体杂波发声功能，识别人体杂波发声，支持双手触摸发声和通过人体皮肤接触传导发声，可发出多种不同音效；
	
	

	
	
	10、音频输出功能：设备设有3.5mm外界音频输出接口，可连接耳机或其他音响设备使用；
	
	

	
	
	11、可模仿多种乐器音色与音阶，可进行节奏打击，音阶演奏功能，通过双手触摸发声可实现音阶演奏与乐曲演奏；
	
	

	
	
	12、可模仿钢琴、管风琴、卡林巴琴、吉他、贝斯、小提琴、大提琴、竖琴、长号、圆号、单簧管等20种旋律乐器音色与音阶，可模仿架子鼓、康加鼓、桑巴鼓等4组打击乐器音色；
	
	

	
	
	13、3个八度音阶：通过踩踏无线脚踏板，可实现高中低三个八度演奏，7个基本音级，通过双手触摸，可实现Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si七个音级的发声，21个音级，通过双脚踩踏和双手触控方式，可演奏21个音级；
	
	

	
	
	14、记忆回放功能：可按照操作者操作的音符顺序和时间间隔，记录并回放演奏者所演奏的音乐，回放最多可记录256个音符；
	
	

	
	
	15、★可视遥控器：设备采用屏幕尺寸不小于2.5寸的可视遥控器，操作模式选择、乐器/歌曲选择，音量加减，录音功能使用等功能操作；（提供国家或省市级质量检验机构出具的检测报告复印件或扫描件加盖公章）
	
	

	
	
	16、★无线脚踏板：设备外设两个内置锂电池可充电的脚踏板，通过无线连接，踩踏可切换不同八度，实现21个音级的演奏；（提供国家或省市级质量检验机构出具的检测报告复印件或扫描件加盖公章）
	
	

	
	
	17、开机显示：触摸式开机，轻触1s即可开机，设备顶部灯光顺时针绕一圈为开机，并伴有开机音乐；
	
	

	
	
	18、关机显示：触摸式关机，长触4s即可关机，设备顶部灯光逆时针绕一圈为关机；
	
	

	
	
	19、灯光指引：设备顶部有圆环形灯光组，可用来教学模式的方位指引；
	
	

	
	
	20、可变色灯光组：设备底部设有可变色灯光组，按键可同时触发效果显示；
	
	

	
	
	21、踏板寿命：踏板使用寿命不低于5万次；
	
	

	
	
	22、★操作延时：触摸操作连续两次操作反应延迟≤100ms；（提供国家或省市级质量检验机构出具的检测报告复印件或扫描件加盖公章）
	
	

	
	
	23、★演奏持续发音：管风琴、大提琴、中提琴、小提琴、大号、小号、圆号、萨克斯、单簧管、双簧管等可持续发音的乐器，通过双手持续触摸发音时，可实现无限时长的不间断延音效果； （提供国家或省市级质量检验机构出具的检测报告复印件或扫描件加盖公章）
	
	

	
	
	24、音符时值：双手按住触摸操作部位，可不间断演奏出拍速速度≥75的4/4拍歌曲全音音符；
	
	

	
	
	25、设备可充电：设备主机、脚踏板、可视遥控器均采用内置锂电池，可充电反复使用；
	
	

	
	
	26、★训练模式：为满足不同水平儿童的使用，设备须有演奏模式、教学模式、体验模式三种训练模式；（提供国家或省市级质量检验机构出具的检测报告复印件或扫描件加盖公章）
	
	

	
	
	27、运行噪音≤35分贝；
	
	

	
	
	设备安全性：
	
	

	
	
	28、设备具有极高的安全性，设备绝缘接地，承受AC1500V的交流电压，60秒内绝缘不被击穿；
	
	

	
	
	29、设备在-10℃低温环境，工作12小时无异常；
	
	

	
	
	30、设备在50℃高温环境，工作12小时无异常；
	
	

	
	
	31、设备在40℃,90％RH高湿度环境，工作12小时无异常；
	
	

	
	
	32、阻燃达到V-0级；
	
	

	17
	新巧装变装柜-简易版
	1、材质：木制；
	1
	组

	
	
	2、尺寸：60×40×100cm。
	
	

	18
	儿童衣架
	1、材质：浸塑；
	1
	套

	
	
	2、含20个衣架。
	
	

	19
	木制轨道玩具 
	1、包装尺寸：44*30*10.5cm 拼装好后尺寸110*70cm；
	1
	套

	
	
	2、材质：榉木。
	
	

	20
	城市交通积木
	1、62粒桶装；
	1
	套

	
	
	2、榉木。
	
	

	21
	数字认知盒
	1、包含：游戏纸卡、游戏币、货架、数字片等；
	1
	套

	
	
	2、材质：榉木ABS铜版纸。
	
	

	22
	啄木鸟捉虫
	1、规格：24.5*11.5*19cm；
	1
	套

	
	
	2、材质：榉木、夹板、ABS、磁铁。
	
	

	23
	电动工具箱
	1、规格：137片；拉杆箱；
	1
	套

	
	
	2、材质：塑料。
	
	

	24
	情境积木--农场
	1、材质：木制；
	1
	件

	
	
	2、尺寸：约14×36×10cm；
	
	

	
	
	3、规格：农场主题的积木，内含动物、房子、车辆、树木等。
	
	

	25
	彩色木积木
	1、材质：木制；
	2
	件

	
	
	2、规格：共约100件。
	
	

	26
	多元创意盒
	1、材质：高级塑胶；
	2
	套

	
	
	2、尺寸：底板21*21cm、积木（高度2cm、4cm、6cm)；                     
	
	

	
	
	3、组件明细：6个底板、12个积木认识圆形、三角形、方形、星形等基本形状；
	
	

	
	
	4、练习手眼协调能力、加强手指头精细动作发展能力；培养孩子高低序列概念与探索学习能力。
	
	

	27
	形色逻辑积木
	1、材质：高级塑胶；
	2
	套

	
	
	2、尺寸：积木（高度2cm、4cm、6cm、8cm各1）、底板30*40cm；
	
	

	
	
	3、组件明细：16个积木、1个底板认识圆形、三角形、方形、星形等基本形状；
	
	

	
	
	4、练习手眼协调能力、加强手指头精细动作发展能力；培养孩子高低序列对比概念；增进触觉感官知觉能力；培养幼儿分解合成概念。
	
	

	28
	巧思积木组-校园
	1、尺寸：三角积木边长18.2cm、方形积木边长21cm ；
	1
	套

	
	
	2、组件明细：8个三角积木、48个方形积木；
	
	

	
	
	3、多元的创兴积木，带给孩子视觉穿透的感受，进而提升空间概念；
	
	

	
	
	4、从平面到立体的积木组合，促进孩子建构能力的发展；
	
	

	
	
	5、材质安全轻巧，建构容易，在游戏中加强孩子的精细动作能力。
	
	

	29
	巧思积木组-家庭
	1、尺寸：三角积木边长18.2cm、方形积木边长21cm；
	2
	套

	
	
	2、组件明细：4个三角积木、24个方形积木；
	
	

	
	
	3、多元的创兴积木，带给孩子视觉穿透的感受，进而提升空间概念；
	
	

	
	
	4、从平面到立体的积木组合，促进孩子建构能力的发展；
	
	

	
	
	5、材质安全轻巧，建构容易，在游戏中加强孩子的精细动作能力。
	
	

	30
	彩虹积木
	1、材质：高级塑料ABS；
	2
	套

	
	
	2、尺寸：每块5*5*5cm；
	
	

	
	
	3、组件明细：透明红4个，透明黄4个，透明蓝4个，透明绿4个，图卡6张，收纳盒1个；
	
	

	
	
	4、半透明的红黄蓝绿基础色，让孩子经由堆叠、透视、组合的过程，进行幼儿最早的色彩探索。
	
	

	31
	百变积木
	1、材质：高级EVA；
	1
	套

	
	
	2、尺寸：小积木5.3*5cm、中积木8cm*5cm、大积木16*8*5cm；
	
	

	
	
	3、组件明细：红、黄、蓝、绿、橘色积木共95件；
	
	

	
	
	4、培养创意建构的能力，加强手部肌肉的稳定度。
	
	

	32
	八角积木
	1、材质：塑料 ；
	1
	套

	
	
	2、尺寸：每块尺寸约38*19*11.5cm；
	
	

	
	
	3、组件明细：12块一组（红、黄、蓝、绿各3块）；
	
	

	
	
	4、独特设计的多功能八角积木，可当球池的围栏；
	
	

	
	
	5、可作为体能游戏的路径安排，或充当大型的建构积木。
	
	

	33
	轮子水管积木
	1、每盒60件材质：ABS；
	2
	套

	
	
	2、尺寸：最长7cm；
	
	

	
	
	3、黄、绿、紫、橘，各15个，含教具收纳盒；
	
	

	
	
	4、适合幼儿操作，可以创造小人、车辆等形状，锻炼小手肌肉控制能力。
	
	

	34
	子弹积木
	1、材质：PP；
	2
	套

	
	
	2、尺寸：约4.5cm；
	
	

	
	
	3、规格：每盒约120件；红、黄、蓝、绿、紫、橘，各约20个，含教具收纳盒。
	
	

	35
	花园齿轮积木
	1、材质：PP、PVC；
	1
	套

	
	
	2、尺寸：外盒约36.5×27.5×10.5cm；
	
	

	
	
	3、规格：内含116个零件，各种鲜艳颜色的齿轮，搭配蝴蝶、花朵、蜜蜂，呈现动态的蜂飞蝶舞的热闹场面；发挥幼儿的想象力可改变不同的齿轮转动方式。
	
	

	36
	森林轨道套装
	1、配件数量：108PCS，包含高架桥、路标、停车房、警察局、飞机场、绿化、轨道等场景；
	1
	套

	
	
	2、桌子尺寸：约98*60*40cm；
	
	

	
	
	3、材质：塑料、榉木。
	
	

	37
	配套教具和课程包
	（一）教具材料包
	1
	套

	
	
	教具包4套，每套包含：手抓球*6个、手抓球对比卡*6张、无痕胶带*1个、充气球拍*2个、画纸*6张、颜料*3个、颜料盘*1个、积木*1套、积木绳子*1根、缝扣卡片*4张、形状匹配清单*2张、形状镂空卡*4张
	
	

	
	
	（二）课程资源
	
	

	
	
	1、教学视频
	
	

	
	
	包含《翻滚吧，手抓球》《搭建积木塔》《口袋摸球》《脚步的力量》《嘭！撞倒啦！》《积木穿绳》《寻找积木队友》《听指令的积木》《大丰收》《手抓球投篮》《小小运球员》《穿越积木迷宫》《手抓球涂鸦》《百变积木》《积木芭比》《小积木大创意》等16个教学视频，视频时长1~3分钟/集
	
	

	
	
	分辨率1280*720（高清）。
	
	

	
	
	2、课件
	
	

	
	
	包含《翻滚吧，手抓球》《搭建积木塔》《口袋摸球》《脚步的力量》《嘭！撞倒啦！》《积木穿绳》《寻找积木队友》《听指令的积木》《大丰收》《手抓球投篮》《小小运球员》《穿越积木迷宫》《手抓球涂鸦》《百变积木》《积木芭比》《小积木大创意》等16个PPT课件。
	
	

	
	
	3、教案
	
	

	
	
	包含《翻滚吧，手抓球》《搭建积木塔》《口袋摸球》《脚步的力量》《嘭！撞倒啦！》《积木穿绳》《寻找积木队友》《听指令的积木》《大丰收》《手抓球投篮》《小小运球员》《穿越积木迷宫》《手抓球涂鸦》《百变积木》《积木芭比》《小积木大创意》等16篇教案。
	
	

	38
	积木情境操作柜
	1、材质：木制；
	1
	件

	
	
	2、尺寸：约80×30×70cm；
	
	

	
	
	3、规格：包含森林造型背板，一层三格中空柜，一层造型柜。
	
	

	39
	区角公布栏-积木
	1、材质：木制；
	1
	件

	
	
	2、尺寸：约108×30×167cm；
	
	

	
	
	3、规格：包含积木造型背板、白板、六格柜，白板可吸附磁铁。
	
	

	40
	积木整理柜
	1、材质：木制；
	2
	件

	
	
	2、尺寸：约124×38×105cm；
	
	

	
	
	3、规格：柜体挡边设计，积木教具不易掉落；带轮子。
	
	

	41
	多彩教具盒小-木色
	1、材质：安全塑料；
	10
	件

	
	
	2、尺寸：26×23×10cm；
	
	

	
	
	3、9色可选,一箱单色18只。
	
	

	42
	字母帆船教学毯
	1、材质：尼龙；
	1
	套

	
	
	2、尺寸：约240×200cm，厚度约0.6CM。
	
	

	43
	万用展示柜
	1、材质：木制；
	1
	件

	
	
	2、尺寸：约80×30×80cm；
	
	

	
	
	3、规格：包含双层四格柜，柜子上方可以打开放入需要展示的物品。
	
	

	44
	区角公布栏-科学
	1、材质：木制；
	1
	件

	
	
	2、尺寸：约108×30×169cm；
	
	

	
	
	3、规格：包含太阳系造型背板、白板、六格柜，白板可吸附磁铁。
	
	

	45
	维也纳三层柜
	1、材质：木制；
	2
	件

	
	
	2、尺寸：79.5×30×89cm。
	
	

	46
	科学实训包1
	1、数量爆米花15颗，材质：PVC、PS，尺寸：最大12cm，有5种不同大小；
	1
	套

	
	
	2、数数毛毛虫1件，材质：木制，尺寸：26×8×6cm。内含毛毛虫及10块配件；
	
	

	
	
	3、超大教学时钟，材质：ABS，尺寸：30cm；
	
	

	
	
	4、木制几何形30个，材质：木制，尺寸：3-9cm；
	
	

	
	
	5、中空图案积木1件，材质：ABS，尺寸：5cm；
	
	

	
	
	6、方位学习组1件，材质：纸，尺寸：28.2×25.9×11.4cm。
	
	

	47
	科学实训包2
	1、自我认知双面镜1件，材质：ABS、PET、PVC。尺寸：15×10cm；
	1
	套

	
	
	2、磁铁学习组1件，材质：磁铁+塑料；
	
	

	
	
	3、工程建筑设计-城市1件，材质：ABS,PP，尺寸：35×26×8cm；
	
	

	
	
	4、滑轮机械学习组1件，材质：ABS、铁、尼龙。内含小车、轮滑器、小翘翘板、3个小砝码、螺旋模拟器及10张学习卡；
	
	

	
	
	5、惯性与重力学习组1件，材质：PVC，尺寸：轨道长30cm/架高23.5cm，内含摆锤球、支架、2个轨道、2台车、4个方块及10张学习卡；
	
	

	
	
	6、实验家科学组1件，材质：ABS、PVC、PP、纸。尺寸：18.5×26×14cm；
	
	

	
	
	7、彩虹调色家1件，材质：ABS、橡胶，尺寸：桶高12cm直径13cm。共9个配件，含量杯和量匙；
	
	

	
	
	8、浮沉实验船1件，材质：ABS、铁、树脂，尺寸：潜水艇长15×高9cm，内含潜水艇、载板、14件沉浮零件及10张学习卡；
	
	

	
	
	9、天气日期挂袋1件，材质：布制，尺寸：78×112cm，内含136张卡片；
	
	

	
	
	10、人体磁性拼板1件，材质：木制、纸制、磁性材料，尺寸：约22×10cm；
	
	

	
	
	11、地板拼图-世界地图1件，材质：纸质，尺寸：约60*91cm，规格：33片。
	
	

	48
	拼图套盒
	1、6组主题；
	1
	套

	
	
	2、包含：农场、交通、动物、太空等。
	
	

	49
	儿童科学实验盒子
	1、163个科学实验；
	2
	套

	
	
	2、附护目镜+绘本。
	
	

	50
	有声绘本
	1、绘本包含12系列绘本套组，共100本有声点读绘本：系列内容分别是：当我长大时系列、宝贝成长系列、宝贝晚安系列、宝贝开心系列、奇趣大自然系列、成长之路系列、奇趣大自然系列、风筝少儿学科英语系列、兔八哥系列、儿童视觉艺术系列、手舞足蹈童谣绘本系列，复本率为1；
	1
	批

	
	
	2、含8G点读笔6支。
	
	

	51
	鳄鱼连结移动书柜
	1、材质：木制；
	1
	套

	
	
	2、尺寸：约96×44×61cm；
	
	

	
	
	3、双侧皆可放书。
	
	

	52
	基本图书柜
	1、材质：木制；
	3
	套

	
	
	2、尺寸：约80×30×80cm；
	
	

	
	
	3、颜色：原木色。
	
	

	53
	沙发座椅-麋鹿
	1、材质：木制、环保PVC耐磨皮、高密度泡棉；
	1
	套

	
	
	2、尺寸：约78×35.5×53cm；
	
	

	
	
	3、规格：麋鹿头造型侧板，麋鹿身花纹座椅。
	
	

	54
	鲸鱼圆凳沙发
	1、材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉；
	1
	套

	
	
	2、尺寸：直径约35cm，座高约20cm；
	
	

	
	
	3、规格：鲸鱼造型，鱼尾异形。
	
	

	2、婴幼儿卫生保健与保育实训室配置清单

	序号
	产品名称
	主要技术参数
	数量
	单位

	1
	投影机
	1、投影技术：3LCD
	1
	台

	
	
	2、标准亮度：≥3800流明（根据ISO21118标准）
	
	

	
	
	3、液晶显板尺寸：0.63英寸×3
	
	

	
	
	4、标准分辨率：1024×768
	
	

	
	
	5、灯泡：≤225W，标准模式下灯泡寿命≥5000小时（节能模式下灯泡寿命≥10000小时）（提供相关权威机构出检测报告复印件或影印件加盖原厂公章）
	
	

	
	
	6、对比度：≥15000：1
	
	

	
	
	7、屏幕尺寸：60-120英寸
	
	

	
	
	8、投射距离80"@0.65m（提供相关权威机构出检测报告复印件或影印件加盖原厂公章）
	
	

	
	
	9、端口：HDMI输入端口×2；D-SUB15针输入×2；复合视频输入×1；(左/右) RCA 音频×1；D-SUB15针输出接口×1（共用）；RJ-45网络接口×1； USB-A接口×1；IWB控制接口×1;控制串口×1；
	
	

	
	
	10、内置扬声器：≥10W
	
	

	
	
	11、功耗（标准）： ≤300W，最低待机功耗： ≤0.5W
	
	

	
	
	12、功能：
	
	

	
	
	（1）垂直和水平梯形校正，支持自动梯形校正；
	
	

	
	
	（2）四点几何校正，枕型几何校正；
	
	

	
	
	（3）★支持虚拟遥控器功能，可通过VGA线连接在电脑上控制投影机（提供中文版软件）；（提供相关权威机构出检测报告复印件或影印件加盖原厂公章）
	
	

	
	
	（4）接通电源可自动投射画面的自动开机功能；（提供相关权威机构出检测报告复印件或影印件加盖原厂公章）
	
	

	
	
	（5）★支持网络控制功能（提供中文版软件），可同时支持多达3000台显示设备；（提供相关权威机构出检测报告复印件或影印件加盖原厂公章）
	
	

	
	
	（6）★具备网络多画面投影功能，可通过有线/无线方式进行连接，并可提供全平台（Windows，MAC OS，IOS，安卓）统一名称中文版软件，最大支持50台设备同时接入，16画面同时显示。（提供相关权威机构出检测报告复印件或影印件加盖原厂公章）
	
	

	
	
	13、★提供第三方权威机构出具检测报告复印件或影印件并加盖原厂公章。
	
	

	2
	投影白板
	一、外观结构要求：
	1
	台

	
	
	1、边框对角线尺寸≥83英寸，触控感应尺寸≥80英寸，投影尺寸≥75英寸；
	
	

	
	
	2、以塑料为主题材料的产品或部件，应有足够的强度，不易变形；组合部件应易拆装、连接可靠、取放携带便利；定位精确，触控准确无偏移；支撑部件应有足够的稳定性，便于调整安放；任一插孔、插头接触良好；
	
	

	
	
	3、整套由电子白板、笔、壁挂组件、USB 数据线等组成。
	
	

	
	
	二、性能要求：
	
	

	
	
	1、感应方式：红外感应技术；显示比例：4:3；
	
	

	
	
	2、书写方式：支持十点同时触控，十笔同时画线，五笔同时书写；
	
	

	
	
	3、触摸分辨率：≥32767×32767；书写反应时间≤7ms; 金属边框宽度≤22mm;
	
	

	
	
	★4、整机采用哑白不反光，色泽均匀的挤塑芯镀锌纳米板材质面板，支持磁吸和水性笔书写；（需提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖原厂公章）
	
	

	
	
	5、定位精度：支持4点定位、9点定位、21点定位。将投影机投射画面调整到显示区域框线位置，用测试笔垂直接触屏幕定位精度≤2mm；
	
	

	
	
	★6、整机具备防强光干扰性能，在≥100klux 的强光照射下，产品各项书写触控功能正常，照射测试完成后，设备其它各项书写、触控正常。（需提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖原厂公章）
	
	

	
	
	7、方便用户使用，整机前置面板贴有二维码标识，扫描支持用户手册的下载以及售后报修并预留安装孔位支持扩展智能控制模块(EPC)。
	
	

	
	
	8、白板具备不多于 15 个中文标注物理快捷键，该快捷键至少具有触控开关、关闭窗口、多屏互动、屏幕书写、打开展台功能；
	
	

	
	
	★投标人需提供本项目不低于三年免费售后服务承诺函。
	
	

	3
	讲台
	A、外观要求：
	1
	台

	
	
	1、规格：长宽高（mm）闭合尺寸：≦1100*770*970 ，展开尺寸：≦1550*1650*970；（允许正负5mm偏离）；
	
	

	
	
	2、材料：桌面采用木黄色高密度纤维板，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水；主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈。喷涂工艺符合GB22374-2008 涂装材料标准； 
	
	

	
	
	 3、上层正面和底座为ABS 工程塑料，防潮防锈防静电，双U型塑钢桌脸整体弧形设计，提升学校LOGO立体感；塑料前壳和钣金主体通过卡扣配合并通过螺丝固定，结合处整齐美观，保护师生安全；扶手采用ABS 工程塑料分层设计，色彩与桌面一致，扶手中空，可扩充IC读卡器并预留安装和接线位置，安全、防尘、防水。
	
	

	
	
	B、功能要求：
	
	

	
	
	1、功能：上层预留翻转显示器安装位，显示器翻转到最大尺寸，和挡边平齐无凸出，不影响视线而且美观。采用不锈钢可调阻尼转轴，翻转板可以在0-130°中任意停留，不会出现反扣。翻转键盘盖板预留固定位，键盘盖板下方预留塑料中控盒，可安装中控，中控盒内置锯齿状抽拉线槽：USB2.0延长线2米*2，VGA线2米*1，3.5插头音频线2*1，5类网线2米*1；
	
	

	
	
	2、上层右侧预留储物抽屉，可放置展台,采用三节加厚钢珠静音导轨，材料厚度为1.2mm，为保障导轨的寿命，导轨需符合GB/T 10125-2012盐雾检测和QB/T2454-2013耐久性检测。 右侧立面预留IC卡读卡器安装挡板、内外读卡器支架，方便读卡器的安装和固定；
	
	

	
	
	3、上层使用一把锁控制所有门，预留电子锁和弹跳锁锁具安装位，方便扩充使用。使用和维护钥匙分开，方便管理；
	
	

	
	
	4、下层前门，单门设计，左侧光驱门封闭，后门采用内置塑料卡扣，外部无法打开，预留设备安装位,可放置中控主机、功放等，设备总空间≤12U。预留光驱门用合页固定，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱 ，预留主机限位孔及限位卡槽；后门不开散热孔，左右两侧采用竖排国标散热孔。讲台下层拼装只需12颗螺丝固定，安装完毕没有螺丝外漏，科学便捷；
	
	

	
	
	5、拆装设计，下层卡扣式拼装方式，安装简单，底板预留防鼠网设计进线孔，底座四周预留过线孔，底面离地高度100mm，防锈。
	
	

	4
	教师电脑
	1、CPU：i5；
	1
	台

	
	
	2、内存：8G；
	
	

	
	
	3、硬盘：1TB+256；
	
	

	
	
	4、系统：Win10；
	
	

	
	
	5、显示器：21.5英寸。
	
	

	5
	培训椅子
	定制
	70
	张

	6
	幼儿桌椅
	定制一桌六椅
	1
	台

	7
	《学前儿童卫生与保健实训指导》AR互动教材
	1、产品内容
	1
	套

	
	
	 包含《学前儿童卫生与保健实训指导手册》PDF电子版本1份、纸质版本50本。
	
	

	
	
	2、章节内容
	
	

	
	
	项目一  幼儿健康评价与检查
	
	

	
	
	项目二  幼儿常见疾病的预防与处理
	
	

	
	
	项目三  幼儿常见心理障碍及防治
	
	

	
	
	项目四  幼儿常用护理与急救技术
	
	

	
	
	项目五  幼儿常见意外伤害的处理办法
	
	

	
	
	项目六  幼儿营养与膳食
	
	

	
	
	项目七  幼儿生活管理
	
	

	
	
	项目八  幼儿园常用的消毒方法
	
	

	
	
	3、印刷参数
	
	

	
	
	（1）封面封底：250G铜版纸（彩色）、过哑膜
	
	

	
	
	（2）内页：80G双胶（彩色）
	
	

	
	
	（3）尺寸：184*260mm（竖版）
	
	

	
	
	（4）装订：胶装
	
	

	
	
	（5）页数：不少于269面
	
	

	
	
	4、 纸质版教材含不少于20个二维码，可用扫描设备识别，并观看其扫描的资源。
	
	

	
	
	5、★ 投标人需提供样章10页（含目录）可用扫描设备识别，并观看其扫描的资源。
	
	

	8
	婴幼儿抚触台
	1、规格：约100x80*80cm；
	2
	个

	
	
	2、材质：台面为海绵+皮革，柜体为多层复合板；
	
	

	
	
	3、款式：上面作为抚触台，下面为2层带门储物柜。
	
	

	9
	移动护理台
	1、规格：外观约82x52x100cm；
	2
	个

	
	
	2、主要材质：新西兰松木；
	
	

	
	
	3、款式：含围边和收纳盒；
	
	

	
	
	4、颜色：原木色。
	
	

	10
	高级婴儿护理模型
	1、本模型是由塑胶材料，经不锈钢模具浇注工艺制成。
	2
	套

	
	
	2、功能特点：
	
	

	
	
	（1）婴儿头颈部、四肢自由活动，男婴/女婴胸皮可更换；
	
	

	
	
	（2）婴儿头静脉穿刺；
	
	

	
	
	（3）婴儿脐带静脉穿刺；
	
	

	
	
	（4）婴儿口鼻插管护理；
	
	

	
	
	（5）洗胃、灌肠、导尿术；
	
	

	
	
	（6）造瘘引流术；
	
	

	
	
	（7）三角肌、臀部肌肉注射；
	
	

	
	
	（8）整体护理、洗澡、哺乳、更换衣物、尿片更换。
	
	

	11
	婴儿模型
	1、材质：采用软性塑料制成，可以洗涤；             
	12
	个

	
	
	2、尺寸：含弯曲部分 身长52cm 初生婴儿大小比例。长度52厘米，全软胶．有凸出的肚脐；
	
	

	
	
	3、长度：52CM   
	
	

	
	
	4、材料：软性环保搪胶。
	
	

	12
	高智能婴儿模拟人
	1、功能特点：婴儿材料采用热塑胶，具有耐高温、低温、不变形、弹性好、防水的特性，造型十分逼真。
	2
	套

	
	
	2、共设计了三套适用于多数婴儿的不安情绪护理和照料程序。对于“婴儿”不定时地表现出吵闹、哭叫等各种不安情绪，学员有针对性的实施正确的护理。
	
	

	
	
	3、整套程序可持续进行48小时。在每48小时之内，会有25-27次照料程序不定时发生，每次持续5至30分钟不等。在这些时段内学员们必须集中精力照顾她们的“孩子”。学员在48小时之内照料孩子的时间加起来共需要7小时。
	
	

	
	
	4、提供一套“钥匙”，学员在不打断整个模拟程序的情况下，用它来使吵闹、不安的“婴儿”安静下来。学员必须对婴儿哭闹的原因做出正确的判断，只有用正确的“钥匙” 才能解决问题。如果用了错误的钥匙，婴儿将依旧哭闹不停。
	
	

	
	
	5、有一把“救急钥匙”，当学员在没有整套模拟装置的情况下无法对婴儿的哭闹是做出正确判断、实施正确护理的时候，用它来使婴儿安静。
	
	

	
	
	6、婴儿身上的控制盒能够提醒教师学员不正确的护理婴儿方式。
	
	

	13
	婴儿生长发育体格检查模型
	1、该模型共有 3 种不同生长指标的新生儿仿真模型，此 3 种模型人为 1 套，供学生训练与考核用；
	1
	套

	
	
	2、3 种新生儿模型（均为男孩儿）其身高分别为： 52CM 、 50CM 、 47CM ；头围分别为： 42CM 、 34CM 、 31CM ；体重分别为： 3KG 、 2KG 、 1.7KG 。  
	
	

	
	
	3、身长测量：新生儿仿真模型的膝关节及踝关节可自由活动，在自然状态下腿部 呈 M 型，在测量新生儿身长时，操作者可拉直新生儿的膝关节，并且可推直新 生儿的脚，使之与腿部呈 90 度角。 
	
	

	14
	婴儿洗护工具套装
	包含：婴儿可洗尿片1套、花洒水勺1个、脸盆1个、水温计1个、小板凳1张、浴巾1条、婴儿尿布带1条、新生儿包被1件
	2
	套

	15
	晨检牌
	1、尺寸：约4.5*2.5厘米；
	2
	套

	
	
	2、规格：一套包含男孩卡、女孩卡、吃药卡、喝水卡各一包，每包约50片；
	
	

	
	
	3、材质：塑料。
	
	

	16
	晨午检记录本
	1、材质：封面：150克皮纹纸、内页：70克优质双胶纸；
	5
	本

	
	
	2、规格：B5，含封面约50张；
	
	

	
	
	3、装订：胶装。
	
	

	17
	晨检车
	1、尺寸：约63*44*26cm；
	1
	辆

	
	
	2、颜色：白色；
	
	

	
	
	3、材质：碳钢。
	
	

	18
	晨检温枪
	1、尺寸：约45*153*41mm；
	1
	个

	
	
	2、颜色：白色。
	
	

	19
	晨检手电
	1、材质: 铝合金；
	1
	支

	
	
	2、灯泡及附件种类: LED。
	
	

	20
	幼儿园卫生保健档案
	1、尺寸:约26*18.5厘米；
	2
	本

	
	
	2、页码:不少于180页；
	
	

	
	
	3、开本: 16开。
	
	

	21
	儿童床
	1、尺寸：约133*63*18；
	1
	张

	
	
	2、材质：E1级环保多层板，板材厚度约1.5-1.8cm；
	
	

	
	
	3、颜色：橡木色；
	
	

	
	
	4、规格：扶手床边；
	
	

	22
	幼儿床上用品
	1、规格：六件套，分别被套1；被芯1；床垫套1；床垫芯1；枕套1；枕芯1；
	1
	套

	
	
	2、材质：纯棉
	
	

	23
	婴儿床
	1、尺寸：约106*64*102；
	1
	套

	
	
	2、材质：松木；
	
	

	
	
	3、颜色：原木色；
	
	

	
	
	4、规格：含棕垫+五件套；
	
	

	24
	展示柜
	1、尺寸：约90*185*40cm；
	4
	套

	
	
	2、材质：冷轧钢板，静电喷塑；
	
	

	
	
	3、颜色：灰白，现代简约风格；
	
	

	
	
	4、规格：通玻对开门。
	
	

	25
	收纳柜
	1、尺寸：约90*185*40cm；
	2
	套

	
	
	2、材质：冷轧钢板，静电喷塑；
	
	

	
	
	3、颜色：灰白，现代简约风格；
	
	

	
	
	4、规格：共5层4门，平开门式。
	
	

	26
	学生练习台
	尺寸：约350*80*60cm。
	1
	组

	27
	模型操作台
	尺寸：约500*80*60cm。
	1
	组

	28
	一次性CPR训练屏障消毒面膜
	1、功能特点介绍：
	1
	盒

	
	
	(1)在需要进行心肺复苏技能培训的时，要进行人工呼吸训练时，必须采取一人一片屏障面膜，可以防止病菌交叉感染；
	
	

	
	
	(2)该产品外圈采用PVC制成，内圈采用双层无菌防尘布，具有唾液隔离、空气过滤防尘的性能；
	
	

	
	
	2、规格：50张/盒。
	
	

	29
	CPR按压板
	1、功能特点：CPR心肺复苏按压板对急救和训练有很大帮助，能够使病人在CPR整个抢救过程中始终保持气道打开的位置，更好的针对颈椎损伤的病人；在CPR过程中避免因气道开放，采取抬头姿势所造成劲椎的二次伤害；
	4
	个

	
	
	2、材质：按压板由高密度聚乙烯塑料制成，表面坚固，一端凹形能保持病人的头部后仰；
	
	

	
	
	3、产品尺寸：约60*42*7cm。
	
	

	30
	高级婴儿梗塞模型
	1、该产品可进行婴儿海氏急救法操作；
	1
	套

	
	
	2、模拟人根据婴儿解剖特征和生理特点设计，适用于气管异物阻塞。气管异物常见于婴幼儿，因婴幼儿会厌软骨发育不成熟，功能不健全，在口中含物说话、哭笑和剧烈活动时，容易将口中含物吸入气管内，引起气管阻塞而导致窒息；
	
	

	
	
	3、执行标准：美国心脏学会(AHA)2010国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。
	
	

	
	
	（1）背部排击法：将患儿骑跨并俯卧于急救者的胳臂上，头低于躯干，固定头部，并将其胳膊放在急救者的大腿上，然后用另一手的掌握部用力排击患儿两肩胛骨之间的背部4-6次，使呼吸道内压骤然升高，有助于松动其异物和排出体外。
	
	

	
	
	（2）胸部手指猛击法：患儿取仰卧位，抱持于急救者手臂弯中，头略低于躯干，急救者用两手指按压两乳头连线与胸骨中线交界点一横指处4-6处。必要时可与以上方法交替使用。直到异物排出或患儿失去知觉。
	
	

	
	
	4、产品功能特点：
	
	

	
	
	（1）正常的气道阻塞模拟；
	
	

	
	
	（2）气道开放和胸部压迫模拟；
	
	

	
	
	（3）气道贯通时的胸部扩张；
	
	

	
	
	（4）窒息、异物阻塞气道的模拟；
	
	

	
	
	（5）标准婴儿真人比列设计及准确的标准布局。
	
	

	31
	人体结构模型系列
	口鼻咽喉内侧面血管神经模型，自然大；大脑分叶模型；消化系统模型；牙护理保健模型2套，放大5倍，可进行刷牙、牙线护理等功能；足弓模型；人体全身骨骼模型，串制直立，高85cm；心脏解剖模型，分成2件，安放于塑料座上；眼球放大模型，放大5倍；无性人体躯干模型，8部件，人体内分泌器官模型，7部件。
	1
	套

	
	
	主要材质：PVC材料。
	
	

	32
	体检器械
	1、电子肺活量计（量程：10000ml；分度值：5ml；精度：1%F.S（气体容积以当时状态计）1台；
	2
	套

	
	
	2、国际标准E字视力箱1台；
	
	

	
	
	3、围尺2个；
	
	

	
	
	4、皮下脂肪测量卡尺（测量范围：0-60mm）1个；
	
	

	
	
	5、色盲薄（16.3cm*8.8cm）2个；
	
	

	
	
	6、音叉（铝合金、木质）2个；
	
	

	
	
	7、电子血压计（臂式、含120组记忆功能）1个。
	
	

	33
	诊断器械
	1、LED黄光笔形医用手电筒1个；
	2
	套

	
	
	2、一次性压舌板1包；
	
	

	
	
	3、水银体温计1支；
	
	

	
	
	4、电子体温计（软头）1支。
	
	

	34
	急救箱
	包含：
	2
	套

	
	
	1、药品20种：脱脂纱布、胶带、药棉、棚带、创口贴、剪刀、镊子、体温计、止血带、弯盘、酒精棉球、碘伏棉球、蓝贡等20种；
	
	

	
	
	2、铝合金多层医药箱1个，尺寸：约25×18×16cm。
	
	

	3、安防、门禁及实训室文件建设

	序号
	产品名称
	主要技术参数
	数量
	单位

	1
	灭火器
	一箱两瓶
	8
	箱

	2
	摄像头
	1、300万智能半球网络摄像机；
	9
	套

	
	
	2、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能；
	
	

	
	
	3、通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；
	
	

	
	
	4、音频接口:1对音频输入(Line in)/输出（Line out）外部接口；
	
	

	
	
	5、报警输入:1路；
	
	

	
	
	6、报警输出:1路(报警输出最大支持DC24V/AC24V 1A )；
	
	

	
	
	7、电源输出:支持两线式DC12V 100mA电源输出；
	
	

	
	
	8、工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；
	
	

	
	
	9、电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af)；
	
	

	
	
	10、电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口；
	
	

	
	
	11、功耗:DC12V: 7W Max; PoE：8.5W Max；
	
	

	
	
	12、红外照射距离:最远可达30米；
	
	

	
	
	★13、与学校安防系统对接。
	
	

	3
	精密直流电源
	5V20A精密直流电源
	1
	台

	4
	线缆
	CAT6网线，2*1.5强电缆，知名品牌。
	1
	批

	5
	交换机
	1、业务端口：48*10/100/1000TX+ 4*SFP；
	1
	台

	
	
	2、交换容量：336Gbps/3.36Tbps
	
	

	
	
	3、输入电压：AC：额定电压范围：100V～240V A.C，50/60Hz。
	
	

	6
	门禁控制器
	1、门禁控制器内置嵌入式程序带有操作系统；提供WEB管理页面；采用TCP/IP协议、4G等通讯方式与管理计算机通讯；
	1
	套

	
	
	2、基于ARM平台，以大容量FLASH作为存储载体，具有数据存储可靠，掉电数据不丢失，集管理和自动控制为一体等功能；
	
	

	
	
	3、采用64M字节的FLASH存储器，记录容量不低于60万，授权名单每个通道不低于4万；用户数量可根据系统情况，能够达到100万户；
	
	

	
	
	4、可以实现消防联动火警和盗警信号均为干结点输入;支持在线升级功能，可以通过远程下载更新代码；
	
	

	
	
	5、门禁读头通讯方式：支持韦根34或485；
	
	

	
	
	6、四门控制器，控制模式支持单门及双门模式任意切换  ；
	
	

	
	
	7、投标时提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告复印件并加盖章厂家公章；
	
	

	
	
	8、应急开启/关闭功能：客户端软件可发出应急开启/关闭功能，门禁控制器应发出锁具开启/关闭信号;
	
	

	
	
	9、门禁产品的响应时间：从读卡器获取感应卡信息到门禁控制器发出响应动作时间不大于2S；从客户端软件发出开启/关闭指令至门禁控制器发出响应动作时间应不大于2S；门禁控制器内信息上传至客户端软件时间应不大于5S；
	
	

	
	
	★10、与学校门禁系统对接。
	
	

	7
	磁力锁
	1、输入电压：DC12V +10%；
	4
	套

	
	
	2、工作电流：12V/500mA，24V/250mA；
	
	

	
	
	3、表面温度：低于环境温度+20℃以上，适用温度：-10～+55℃(14-131F)；
	
	

	
	
	4、抗拉力250KG-280KG。
	
	

	8
	读卡器
	1、支持ISO14443 typeA类型的卡；
	4
	只

	
	
	2、安全性：数据加密和双向验证功能；
	
	

	
	
	3、读卡时间：＜500毫秒；
	
	

	
	
	4、感应距离：0-10CM；
	
	

	
	
	5、接口：Wiegand 26/34\485；
	
	

	
	
	6、防雷防爆保护：有；
	
	

	
	
	7、提供电子产品监督检验所报告。
	
	

	9
	出门按钮
	优质工程塑料、美观、经久耐用。
	4
	只

	10
	挂式空调
	1、匹数：1.5P
	1
	套

	
	
	2、冷暖方式： 冷暖
	
	

	11
	吸顶空调
	1、匹数：3P
	5
	套

	
	
	2、冷暖方式： 冷暖电辅热
	
	

	12
	新风循环系统
	1、空气交换：提高室内氧含量，减少二氧化碳含量。
	1
	套

	
	
	2、空气过滤：交换同时过滤新鲜空气。3、节能：在过滤时进行热交换。在开启空调暖气系统时很好的节能作用。
	
	

	13
	实训室文化建设
	　
	1
	项

	
	
	1、地面工程：
	
	

	
	
	（1）自流平：专用自流平水泥施工，对基层水泥地面进行固化，为塑胶地板铺设做好基础。
	
	

	
	
	（2）塑胶地板：卷材厚度不低于2.0mm，接缝处专用热熔焊接条焊接，焊缝分布合理，胶水粘接牢固，无起边、起鼓等缺陷。
	
	

	
	
	（3）不锈钢踢脚线：九厘板基础，0.8拉丝不锈钢折弯，安装顺直，无变形。
	
	

	
	
	2、墙面工程：
	
	

	
	
	（1）砌墙 300*600*120mm建筑专用加气块砌筑，加气块专用粘合剂粘接，保证牢固性，双面挂网粉刷。按图纸施工，在门、窗等洞口处上方应放置过洞樑，且安装牢固，不变形。
	
	

	
	
	（2）墙面粉刷：批刮腻子二道，做阴阳角一道，砂纸打磨平整，如遇水泥毛坏墙顶面需刮白水泥或粉刷石膏，如遇砂灰墙需满贴玻璃纤维布； 
	
	

	
	
	（3）墙面乳胶漆：200瓦日光灯照明打磨两遍，乳砂纸240目，胶漆滚涂两到三遍（腻子粉乳胶漆均为立邦品牌）。
	
	

	
	
	（4）软膜灯箱：1.5cm厚木工板或多层板打底，石膏板饰面，内置优质LED灯片光源，灯片连接为轻质铝材，防止后期生锈，灯膜为UV高清打印膜，不掉色、无明显折皱，灯源发光均匀无阴影；
	
	

	
	
	（5）墙面基础造型：整体木龙骨，局部使用轻钢龙骨，折弯处木工板放样施工，表面为烤漆玻璃，局部不锈钢手边。
	
	

	
	
	（6）遮光窗帘:优质拉帘，无滞涩感，布料无明显刺激性味道，整体垂坠感好，色彩饱和度好，手感柔和，遮光性良好，根据实际场地窗户尺寸定制。
	
	

	
	
	3、顶面工程：
	
	

	
	
	（1）石膏板吊顶：国标0.3mm轻钢龙骨石膏板不上人吊顶，8号吊杆打孔安装石膏板厚度不低于0.9mm，专业自攻螺丝弹线安装，不得随意安装，转角处“L”型石膏板处理，防止后期开裂。
	
	

	
	
	（2）反光灯槽及不锈钢卡条：顶面留有灯槽，木方加固，石膏板留有固定不锈钢线条的凹槽。
	
	

	
	
	（3）乳胶漆处理：腻子批刮，顶面三遍黑色成品乳胶漆，具体是个依据效果图调整。
	
	

	
	
	（4）灯具：使用7.5cm开孔筒灯、灯带、吊灯等组合安装，按效果图施工。
	
	

	
	
	4、综合布线
	
	

	
	
	强电：
	
	

	
	
	（1）电路设计：电线需使用BV4.0以上线径，支路电线需使用BV2.5以上线径，照明线为BV1.5以上线径，插座线为2.5以上线径。
	
	

	
	
	（2）线材所有电线应按JB/T 5023-2008生产标准执行，线芯使用高精度无氧铜，外面为PC阻燃低烟绝缘层，厚度不低于0.8mm。
	
	

	
	
	（3）线路说明：所有插座回路需有三根不同颜色电线构成，便于标记及维修，照明线路需单独一个回来，禁止就近拉扯。
	
	

	
	
	弱电：
	
	

	
	
	网线:六类非屏蔽标准；无铅外皮，护套为常用PVC或阻燃PVC护套，含十字芯分隔材料。
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第四章 评标办法
评标办法前附表（一）
初步评审表
	序号
	内容
	评审因素
	评审标准

	1
	
资
格
评
审
标
准
	营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）
	查验有效证件副本复印件或影印件（加盖投标人公章）

	
	
	踏勘现场回执单
	查验回执单原件

	
	
	符合《政府采购法》第二十二条规定的承诺书
	格式须符合招标文件要求

	2
	符
合
性
评
审
标
准
	投标人名称
	与有效的营业执照一致

	
	
	投标文件签字盖章
	符合投标人须知前附表要求

	
	
	投标文件的正本、副本、电子文档数量
	符合投标人须知前附表要求

	
	
	投标文件装订、格式
	不得采用活页装订，符合招标文件要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，且不得高于最高投标限价

	
	
	质保期、供货及安装期限
	符合投标人须知前附表要求

	
	
	投标保证金
	保证金金额符合投标人须知前附表要求

	
	
	所投产品种类数量
	符合招标文件要求

	
	
	其他
	招标文件规定的其他实质性要求

	1、以上内容由评标委员会按照评审标准逐项进行评审，判断响应情况，实质性响应的应评为通过，否则应评为不通过；有任何一项未通过的，投标文件将被否决。
2、以上审查材料如因年检或升级等客观原因导致无法在评标时提交的，投标人可以出具公证件或相关行政主管部门出具的书面证明材料，公证件或证明材料必须注明证书主要内容。
3、投标人所有资料均须在投标截止时间前提交，逾期不予接收。




评标办法前附表（二）
	指标
	指标描述
	分值范围

	价格
	评标基准值：实质性响应招标文件要求的有效投标人最低投标报价为评标基准值，其价格分为满分。
其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，投标无效；
	0-30

	技术参数满足程度
	所投产品技术参数及要求完全满足或优于招标文件要求的得满分40分：
标注★号的条款，每有一条不满足或未响应的扣3分；未标注★号的条款，每一条不满足或未响应的扣1分。扣完为止。
注：带“★”参数应附制造商公开发布的印刷资料或技术白皮书或产品检验报告证明，并在证明材料中标明带“★”参数在证明材料中对应的位置，否则视为不响应相应参数，按评标办法扣分。
	0-40

	原厂质保
	1提供讲台生产厂家三年售后服务承诺函原件，得2分。 
2、提供85寸智能一体机厂家整机硬件三年免费质保，上门服务及一体机软件终身免费升级承诺函原件，得2分。
	0-4

	产品资质
	1、为在保证投影机液晶板寿命，液晶板散热方式为冲突风冷系统，提供相关专利证明文件复印件或影印件并加盖原厂公章的得2分；
2、所投电子白板产品厂家具有应用教育云平台、教育设备远程监控系统、组卷阅卷系统、交互式备授课系统、新课标资源库系统，并取得相应著作权证书，提供所有著作权证书复印件或影印件并加盖原厂公章得2分，缺一项不得分；
3、所投电子白板产品厂家具有知识产权管理体系认证证书、ISO/IEC 20000-1信息技术服务管理体系证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、高新技术企业证书和中国教育装备行业协会颁发的AAA信用等级证书，提供复印件或影印件并加盖原厂公章得2分；缺一项不得分。
4、多媒体讲桌通过国家3C强制认证，委托人、生产者和生产企业必须名称一致，且有独立讲桌商标对应，拒绝OEM产品，提供证书盖章复印件或影印件得2分。
	0-8

	实施方案
	1、根据投标人提供的项目实施方案的全面性、可操作性、合理性等进行评比，综合评价优的得4分，综合评价一般的得2-3分，综合评价差的得1分，未提供方案不得分。
2、投标人需提供各幼儿综合情境模拟教室、婴幼儿卫生保健与保育教室的详细产品平面布置图及室内整体效果图，得0-6分，未提供或提供效果图内容不相符的此项不得分。
	0-10

	培训方案
	1、根据投标人提供的针对此项目详尽的培训方案进行评分。培训方案满足项目要求、具体全面、针对性强，得3分；培训方案基本满足项目要求、针对性基本合理，得2分；培训方案针对性一般，得1分；无培训方案不得分。
	0-3

	售后服务
	1、在项目所在城市设有售后服务站点，并提供地址、联系方式、相关证明材料（营业执照复印件或租房合同）的得2分；无则得0分。
2、投标人提供具体详细的售后服务体系和售后服务内容，包括保修、服务标准，人员配备，故障响应及修复时间、方式及保障措施等,根根投标单位的售后服务措施，如响应时间、上门时间、售后服务人员的技术水平和应急处理方案等进行对比打分，优3分，良2分，一般1分。（在1-3分之间酌情评分。）
	0-5



一、评标办法
    1、评标方法：综合评分法。
2、评标原则：评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。
3、评标程序：评标委员会按照初步评审、技术评分、投标报价评分的程序进行评标，通过初步评审的投标人，方能进入技术评分和投标报价评分环节。
3.1 初步评审：初步评审包括资格评审和符合性评审；
3.1.1 资格评审标准：详见初步评审表；
3.1.2 符合性评审标准：详见初步评审表；
3.2 技术评分
3.2.1 技术评分标准：详见技术评分表；
3.3 投标报价评分
3.3.1 投标报价评分标准：详见投标报价评分表；
    4、投标人综合得分：按下列公式确定。
 投标人综合得分=技术得分+投标报价得分。其中技术得分为各评标委员会成员对每家投标人的技术所评分值的算术平均值。评分结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。
5、中标候选人推荐：评标委员会依据投标人综合得分由高到低的顺序，向招标人推荐前2名为中标候选人。如果出现得分相同者，则由技术得分较高的投标人排名靠前，如技术得分仍相同，则报价较低的排名靠前，如报价仍相同，则由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。
6、计算错误的修正
6.1若报价金额的大写与小写之间有出入，则以大写金额为准。若投标人投标文件中报价与开标一览表之间有出入，以开标一览表为准。
6.2 如果投标报价中单价与数量的乘积与总价有出入，则以单价为准，修正总价。
6.3 若投标人拒绝上述修正，其投标将被否决。
6.4按照上述规定进行修正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认后即为该投标人的最终投标报价，该报价作为投标报价评分的依据。
2、 评标委员会
    7、评标委员会组成：招标人委托招标代理机构在开标前1天内负责组织5人组成的评标委员会（以下简称评委会），负责本项目的评标工作。
8、评委会的评标
8.1评标专家应对投标人的投标文件进行独立评审。评标专家对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则进行票决，确定该项指标是否通过。符合评审指标通过标准的，为有效投标。
8.2 在评审过程中，评委会发现投标人的报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评委会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标无效。
8.3 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。
8.4 评标后，评委会应写出评标报告并签字。评标报告是评委会全体专家的原始评标记录和评标结果编写的报告，评委会全体成员及监督员（如有）均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。
三、纪律要求
    9、评标纪律：评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。
10、保密要求：在评标过程中，评委及评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。
11、解释权：本评标办法的解释权属于招标人与招标代理机构。
四、其他
12、废标处理（指本项目全部作废，重新招标）
12.1在招标采购中，出现下列情形之一的，招标人有权宣布本项目废标：
12.1.1递交投标文件的投标人不足3家或实质性响应的投标人不足3家的；
12.1.2投标人的报价均超过控制价，招标人不能支付的；
12.1.3出现影响招标公正的违法、违规行为的；
12.1.4因重大变故，招标任务取消的。
废标后，招标代理机构会把废标理由通知所有投标人，并组织重新（二次）招标。
13、转为其他方式继续进行的情形
13.1 因12.1.1款原因而导致废标的，在本项目（标段）投标人签字认可的情况下，评委会可以视情况现场将招标方式转变为竞争性谈判或单一来源采购，但投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：
13.1.1购买招标文件后放弃参加投标的；
13.1.2未经招标人允许，离开开标现场通知不上的；
13.1.3不符合招标文件列明的投标人资格条件的；
13.1.4开标前未按规定交纳投标保证金且在招标方式变更后，仍未在评委会规定时间前交纳投标保证金的；
13.1.5有影响招标公正的违法、违规行为造成废标的；
13.1.6其他不符合法律法规规定的情况。
13.2招标方式变更后，评标办法也随之变为最低评标价法，即在符合初步评审要求，技术参数和售后服务等实质性条款完全符合招标文件的前提下，评委会将按照最终投标报价由底到高的顺序推荐至少1家中标候选单位。招标方式变更后，投标人拥有二次报价的权利。
13.3如项目变更为竞争性谈判或单一来源采购的，原评标委员会成员直接作为谈判小组和单一来源谈判小组成员，负责本项目进行谈判。
[bookmark: _Toc282517731][bookmark: _Toc50446610]
第五章 投标人须知
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1.适用范围
1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的服务项目采购。
2.有关定义
2.1招投标监督管理部门：系指合肥市招投标相关监督部门。
2.2招标人：系指本次采购项目的业主方。
2.3委托人：系指本次采购项目的委托方。
2.4招标代理机构：系指安徽寰亚国际招标有限公司。
2.5投标人：系指购买了本招标文件，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。
2.6服务：系指本招标文件所要求的相关服务
2.7近X年内：系指从招标公告发出之日起向前追溯X年。
2.8业绩：系指符合本招标文件规定的合同。
3.投标费用
3.1无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。
4.合格的投标人
4.1合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。
4.2投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本项目投标：
4.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；
4.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；
4.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；
4.2.4法律和行政法规规定的其他情形。
5.勘察现场
5.1投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式见投标人须知前附表。
5.2勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。招标人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。
5.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
6.知识产权
6.1投标人须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因此导致招标人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。
6.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供相应开技术文档。
7.纪律与保密
7.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。
7.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
7.3在确定中标人之前，投标人不得与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。
7.4在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、招标人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。
7.5由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到招标人的同意，否则不能向任何第三方透露。开标结束后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料。
8.联合体投标（本项目不采用）
8.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。
8.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合招标文件规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。
8.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
8.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。
9.投标品牌（本项目不采用）
10.合同标的转让
10.1合同未约定或者未经招标人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。 
10.2合同约定或者经招标人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，招标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。
10.3中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
11.招标信息的发布
11.1与本次采购活动相关的信息，将按照投标人须知前附表规定的时间和方式发布。

[bookmark: _Hlt509649930][bookmark: _Hlt509650361][bookmark: _Hlt509649791]二、招标文件
[bookmark: _Hlt509650734]12.招标文件构成
12.1招标文件包括以下部分：
12.1.1第一章：招标公告；
[bookmark: _Hlt509650925]12.1.2第二章：投标人须知前附表；
12.1.3第三章：采购需求；
12.1.4第四章：评标办法；
12.1.5第五章：投标人须知；
12.1.6第六章：采购合同；
12.1.7第七章：投标文件格式；
12.1.8招标代理机构发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。
12.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。
12.3 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
12.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在投标人须知前附表规定的时间内向招标代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。
13.招标文件的澄清与修改
13.1任何要求澄清招标文件的投标人，均应于投标人须知前附表列明的答疑接受时间前，以书面形式(包括书面文字、电传、传真、电报等，下同)向招标代理机构提出。
13.2招标代理机构对招标文件进行的澄清、更正或更改，将按照投标人须知前附表规定方式及时发布，该内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。投标人应主动查询。招标代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。
13.3在投标截止时间前，招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在招标公告发布媒体上发布变更公告。在上述情况下，招标代理机构和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。
13.4特殊情况下，招标代理机构发布澄清、更正或更改公告后，投标人无异议的，可不改变投标截止时间和开标时间。

[bookmark: _Hlt509649724][bookmark: _Hlt509650697][bookmark: _Hlt510342861][bookmark: _Toc260081060]三、投标文件的编制
14.投标文件构成与格式
[bookmark: _Hlt509650345]14.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。
14.2除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。
14.3除专用术语外，投标文件以及投标人与招标人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。
14.5除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。
14.6投标文件应编制连续页码。投标文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作，为节约和环保，建议投标文件双面打印。
14.7电报、电话、传真形式的投标概不接受。
14.8招标代理机构一律不予退还投标人的投标文件。
15.报价
15.1投标人的报价均应包含完成本项目的全部费用。每一项报价均为全费用报价，为签订合同的依据。
15.2投标人应在投标文件中注明拟提供服务的全费用单价明细和全费用总价。
15.3除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。
15.4招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。
15.5除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
16.投标内容填写及说明
16.1投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。
16.2投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件，作为其投标文件的一部分。
16.3投标人应在投标文件中提交招标文件要求的所有服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件等，并作为其投标文件的一部分。
16.4投标文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处须修改，应在修改处加盖投标人公章。
16.5投标人应对投标文件中所有材料的真实性负责，如发现提供虚假材料，则招标人或招投标监督管理部门应按照法律法规的标准从重处罚。
17.投标保证金
17.1投标前，投标人应向招标人提交投标人须知前附表规定金额的投标保证金，作为投标的一部分。
17.2投标人在开标前可凭银行转账回单到招标人处确认保证金到帐情况并办理保证金收据领取手续。
17.3招标人不接收以现金形式递交的投标保证金，投标保证金缴纳单位名称与投标单位名称、退还单位名称必须一致。
17.4投标人的投标保证金将在前附表规定时间内予以退还（不计利息）。
17.5下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：
17.5.1投标人在投标有效期内撤回其投标；
17.5.2投标人无正当理由放弃中标资格；
17.5.3中标人在规定期限内未能：
①根据规定签订合同；
②根据规定提供履约保证金；
17.5.4经招投标监督管理部门依法认定的其他违反招投标法律、法规和规章的行为。
18.投标有效期
18.1为保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。
18.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
18.3投标有效期从投标截止日起计算。
18.4在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。
19.投标文件份数和签署
19.1 投标人宜按照投标人须知前附表的要求准备投标文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。
19.2 投标文件的正本和所有的副本可采用正本的复印件。依招标文件要求加盖投标人公章。

[bookmark: _Hlt509650572][bookmark: _Toc260081061][bookmark: _Hlt509649414]四、投标文件的递交
20.投标文件的密封和标记
20.1投标人可以将投标文件正本和所有副本用单独的信封分开密封,也可以将投标文件正本和副本全部密封在一个信封中，标书上应分别注明“正本”、“副本”；
20.2如果投标文件没有按上述规定密封或加写标记，招标代理机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任。
21.投标文件的递交
21.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标人须知前附表指定开标地点。
21.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件或者在开标前未支付招标文件费用的投标人，招标代理机构将拒绝接收其投标文件。
22.投标文件的修改和撤回
22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止日期前，并以书面形式通知招标代理机构。在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。
[bookmark: _Toc260081062][bookmark: _Hlt509649294]22.2 投标人的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。

五、开标与评标
23.开标
[bookmark: _Hlt509649432]23.1招标代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应招标文件规定的证件参加并签到。
23.2开标前，招标代理机构将会同招标人、投标人代表等进行投标文件密封完整性查验，并宣布查验结果。
23.3招标代理机构进行唱标、记录等工作。
23.4招标代理机构在唱标时，将当众宣读入围投标人名称、投标价格以及认为合适的其它详细内容。只有在唱出的优惠，评标时才予以考虑。
23.5在评审结束前，未得到招标代理机构允许，投标人授权代表不得离开开标现场。
24.投标文件的澄清、说明或补正
24.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。
24.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
24.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以算术修正后的价格为准。调整或修正后的价格与投标报价相比，以价格低的为准。
25.评标（本项目评标以第四章评标办法规定内容为准）
25.1 开标后，评委会将首先审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交投标保证金，文件签署是否合格，投标书是否编排有序且符合招标文件要求等。投标文件有下列情况之一者将被视为无效标：
（1）没有出具法定代表人证明或法人授权委托书；
（2）未经法定代表人或其授权代表签署或未加盖投标人公章；
（3）未按规定的格式填写，编排混乱、无序，内容不全或字迹模糊，辨认不清；
（4）存在欺诈行为；
（5）同一项目投标超过一个以上最终报价的；
（6）其他被评委会认定无效的情况。
25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是与招标文件的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。
25.4评委会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。
25.5招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足招标人的需要。（本项目不采用）
25.6 评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。
25.7 评委会将按照规定,仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。
25.8 评委会在评标时对货物应付的税费不予考虑。

[bookmark: _Toc260081063][bookmark: _Toc516969091]六、定标与签订合同
27.定标
27.1评委会将按照综合评分法排出1-3名中标候选人。
27.2如招标人认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容进行相关审查，该审查活动视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。
27.3原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人。
27.4 最低报价并不是被授予合同的保证。
27.5 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交招投标监督管理部门依法处理：
27.5.1提供虚假材料谋取中标的；
27.5.2与招标人、其他供应商或者招标代理机构工作人员恶意串通的；
27.5.3向招标人、评审专家、招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
27.5.4有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的；
27.5.5其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。
27.6招标人根据评标委员会推荐的中标候选人情况在招标公告发布媒体及时发布中标结果公告。
28.中标通知书
28.1招标代理机构将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。
28.2招标代理机构对未中标的投标人不做未中标原因的解释。
29.中标服务费
29.1服务费标准：按照投标人须知前附表的规定执行。
29.2如果中标人未按照上条规定交纳中标服务费，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。在此情况下招标人可选择下一个中标候选人递补，或重新招标。
30.履约保证金（本项目不采用）
30.1领取中标通知书前，中标人应提交履约保证金。履约保证金金额及收受人见投标人须知前附表规定。
30.2如果中标人未按规定交纳履约保证金，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。在此情况下招标人可选择下一个中标候选人递补，或重新招标。
30.3履约保证金应在中标人完成供货、安装及调试并经验收合格后的5个工作日内，由招标人退还（不计息）。
31.签订合同
31.1中标人应在中标通知书发出之日起三十日内（具体时间、地点见中标通知书）就单台设备与招标人签订合同人。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。
31.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题招标代理机构概不负责，合同风险由双方自行承担。
31.3招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。如遇特殊情况，采购方与中标人充分协商后，对中标目录中的个别产品可以作适当调整，但价格不变。不影响中标目录中的其他产品按分项报价表中的单价继续执行。
32.质疑、投诉
32.1投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在收到评标结果通知后的7个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。有以下情形之一的，视为无效质疑：
32.1.1未按规定时间或规定手续提交质疑的；
32.1.2质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；
32.1.3其他不符合质疑程序和有关规定的。
被判定无效质疑的，招标人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。
32.2招标人将在受到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。
32.3投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，招投标监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：
32.3.1一年内三次以上投诉均查无实据的；
32.3.2捏造事实或者提供虚假投诉材料的；
32.3.3其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。
33.未尽事宜
33.1按《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。
34.解释权
34.1本招标文件的最终解释权归招标人和招标代理机构。



[bookmark: _Toc50446611][bookmark: _Toc220232392][bookmark: _Toc282517739]
第六章 采购合同
项目编号：

买  方：XXXXXXXXXXXX                  电话：XXX-XXXXXX
卖  方：XXXXXXXXXXXX                  电话：XXX-XXXXXX
买方通过公开招标方式采购活动，经评标委员会的评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同：
一、货物的名称、规格型号、数量和价格（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖公章）  
                                                    单位：元
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	生产
厂商

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	合同总金额（大写）：
备注：上述产品报价含产品生产、运输送达至买方指定地点并下货、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金等费用。



二、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
(1) 采购文件及答疑、更正公告；
(2) 采购文件标准文本中的“合同条款”；
(3) 中标或成交公告；
(4) 卖方提交的投标文件及书面承诺函；
(5) 双方另行签订的补充协议。
三、合同金额
本合同的总金额为元(人民币大写：)。
四、供货期限
卖方应于合同签字生效后开始计算的日内将货物送到买方指定的地点，由买方进行验收。
货物运输至买方指定地点到货物验收合格前， 负责对货物承担安保义务。
五、验收要求
（一）质量标准
卖方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。
（二）验收组织
买方负责组织验收工作，大型或者复杂的政府采购项目，必须邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。
（三）验收程序
1、成立验收小组，验收人员应由买方代表和技术专家组成。
2、验收前要编制验收表格。
3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。
4、验收方出具验收报告。
5、复杂设备的验收还要包括出厂检验、到货检验、安装和调试、最终验收、培训等伴随服务的验收。
六、付款方式：全部设备安装调试完毕并验收合格之日起，支付合同总价的90%款项；剩余10%作为质保金，质保金在质保期满，使用无质量问题后30日内无息退还。
七、售后服务
（一）卖方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起 个月。
（二）卖方在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务服务的时间是：每周 天小时（工作时间）。
（三）卖方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到买方提出的技术服务要求后小时内予以答复，如买方有要求或必要时，卖方应在接到买方通知后小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。
（四）如卖方在接到买方维修通知后小时仍不能修复有关货物，卖方应提供与该货物同一型号的备用货物。
（五）如卖方在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物，买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由卖方承担。
（六）在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，卖方应在接到买方通知之后小时内到达现场。
八、履约保证金
本项目履约保证金为元(人民币大写：)，收受人为，期限为验收合格后。如卖方未能按期履行合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。
九、违约责任
（一）卖方供货期超过合同约定供货期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的 %，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按7天计算，不足7天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。
（二）卖方供货期内未能交货。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。
（三）卖方交货不符合合同质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。
（四）卖方将合同转包，提供假冒伪劣产品，擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同，并将提请政府采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。
（五）买方未能按时组织验收，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。
 (六)买方违反合同规定拒绝接收货物的，应当承担由此造成的损失。
（七）验收合格后，买方未能按时提请付款。由财政部门责令限期改正，给予警告。
（八）买方擅自变更、中止或者终止合同，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。
十、签约地点
本合同在签订。
十一、合同的终止
（一）本合同因下列原因而终止：
1、本合同正常履行完毕；
2、合同双方协议终止本合同的履行；
3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。
（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。
十二、其他
（一）买卖双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。
（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。
（三）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
（四）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向申请仲裁。②向人民法院起诉。

本合同一式份，自买卖双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

买    方：               卖    方：
单位盖章：  单位盖章：
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：
日    期：                           日    期:
[bookmark: _Toc50446612]
第七章 投标文件格式
[bookmark: _Toc197934561][bookmark: _Toc269135708][bookmark: _Toc282517740][bookmark: _Hlt519045391][bookmark: _Hlt509738521][bookmark: _Hlt509738509]安徽中澳科技职业学院公共服务实训中心建设项目
项目编号：
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投标人：

____年____月____日
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一、开标一览表
项目编号：
	序号
	项目名称
	
	备注

	1
	投标单位
	
	

	2
	投标报价
	大写：

小写：
	

	3
	品牌
	
	▲产品

	4
	型号
	
	▲产品

	5
	质保期
	□响应招标文件    □不响应（勾选）
	

	6
	供货及安装期限
	□响应招标文件    □不响应（勾选）
	

	7
	优惠条件
	
	

	8
	备注
	
	



投标单位：                    法定代表人（或委托代理人）签字：



二、投标函

致：安徽中澳科技职业学院
    1、根据贵单位发布的招标公告和号招标文件，我们决定参加你们组织的“”的招标活动。
2、我方愿意按照采购清单及招标文件规定的各项要求，向招标人提供所需的货物与服务，投标总报价为人民币（大写）元（小写：       ）。
3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效，接招标人通知后日内按照招标文件的要求完成项目的交货、安装调试并交付招标人验收；提交履约保证金，并按招标文件约定支付招标代理服务费。
4、投标有效期为自投标截止时间起90日历天；投标保证金金额为    （大写）元人民币。我方承诺遵守招标文件中关于投标保证金的规定。
5、我方为本项目提交的投标文件其中正本1份、副本4份、电子文件1份。
6、我方愿意提供招标人可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7、我方完全理解评标委员会不一定将合同授予最低报价的投标人。
8、我公司就本次招标的设备（整体）的质量保证期为：（每年按12个月，质量保证期自安装验收合格交付使用之日起算）
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（盖单位公章）
法定代表人授权委托人：（签字）
法定代表人联系电话：                               
日  期：
通讯地址：
邮政编码： 电话：  传真：
投标人开户行： 
账        号：


三、承 诺 书

安徽中澳科技职业学院：
一、我公司郑重承诺以下事项：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
二：我公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：
（一）公司被人民法院列入失信被执行人；
（二）公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；
（三）公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；
（四）公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
（五）公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单（在处罚期限内的）。


投标人 （盖单位公章）

年   月   日


[bookmark: _Hlt509739007][bookmark: _Toc246150332][bookmark: _Toc282517745][bookmark: _Toc258576443][bookmark: _Toc1479832][bookmark: _Toc1479970]
四、法人身份证明和授权委托书
[bookmark: _Toc34056502][bookmark: _Toc50446613]投标人名称：
单位性质：                                 
地址：
成立时间：年月日
经营期限：年月至年月日  
姓名：性别：年龄：职务：_
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附法定代表人身份证复印件（正反面）
 (
法定代表人身份证
复印件
反面
) (
法定代表人身份证
复印件
正面
)








投标人：（盖单位章）

年月日







授权委托书(法人投标不适用)
本人（姓名）系（投 标 人 名 称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改(项目名称) 项目施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果我方承担。
    委托期限：
委托代理人手机号：
授权委托人询标电子邮箱：	
贵方及贵方授权代表可与我方下列人员联系以进一步了解情况或发送来往文件：
	联系序号
	姓名
	职务
	手机号码
	电子邮箱

	第一联系人
	
	
	
	

	第二联系人
	
	
	
	


代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人: （电子签章）
法定代表人： （签字或电子签章）
身份证号码：
委托代理人：（签字）
身份证号码：
年 月日
 (
被授权人
身份证复印件
正面
) (
被授权人
身份证复印件
反面
)








[bookmark: _Toc1479971][bookmark: _Toc1479833]附件一：中小企业产品声明函
（非中小企业产品，不需填写此件）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                         企业名称（盖章）： 
                                                  日  期：      







包别：第包                                      人民币：元
	序号
	品名
	数量
	单价
	小计
	折扣率
	扣除价格
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	须提供《中小企业声明函》

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	/
	/
	
	/
	
	/
	/



备注：
1、表中所列产品应为供应商满足本采购文件要求的中型、小型、微型企业生产的产品；所投产品生产厂家出具的中小企业声明函（见附件）须随本声明函同时提供，否则该产品不予认可为中型、小型、微型企业生产的产品，该部分价格不享受小微企业折扣政策。
2、如采购文件《供应商须知前附表》有约定的，将按约定对排名第一的中标候选供应商提供的中小企业产品品名及生产厂家，随评审结果一并公示。
3、中型企业产品的价格给予3%的扣除，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。
示例：某企业报价为400元，其中投标产品A、B分别为中型企业和小型企业生产的产品，则上表填写如下：

	序号
	品名
	数量
	单价
	小计
	折扣率
	扣除价格
	生产厂家
	备注

	1
	A
	1
	100
	100
	3%
	3
	某中型企业
	《中小企业声明函》

	2
	B
	2
	100
	200
	6%
	12
	某小型企业
	

	合计
	/
	/
	
	/
	15
	/
	/


供应商报价为400元，评审价格为400-15=385元。

供应商公章：
日期：


[bookmark: _Toc1479972][bookmark: _Toc1479834][bookmark: _Toc532396515]附件二：残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利性单位投标，不需此件）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为□符合□不符合（对应勾选）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加本项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他□符合□不符合（对应勾选）残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。详见附表1
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位盖章：
日期：
附表1
	序号
	品名
	数量
	单价
	小计
	折扣率
	扣除价格
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	/
	/
	
	/
	
	/
	/

	本公司招标文件中所提供的以上部分产品为残疾人福利性单位生产的产品，如有虚假，我公司承担由此产生的一切后果。



备注：
1、表中所列产品应为投标供应商满足招标文件要求的残疾人福利性单位生产的产品；
2、如招标文件《投标供应商须知前附表》有约定的，将按约定对排名第一的中标候选供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》，随成交结果一并公告；
3、投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；
4、投标供应商为残疾人福利性单位且所投产品为残疾人福利性单位生产的产品，则对该产品的价格给予6%的扣除。


[bookmark: _Toc172171560][bookmark: _Toc1479973][bookmark: _Toc1479835][bookmark: _Toc516969105]五、采购需求偏离（响应）表
（投标人可根据本项目实际需要对格式作适当改动）

	按招标文件规定填写
	按投标人所投内容填写

	序号
	品名
	技术规格参数
	品牌、型号、产地
	规格技术规格参数
	偏离
说明
	证明材料页码

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	


投标单位：（盖章）              

注：
1、上表中的产品品名、品牌、型号、技术规格参数须以中文的形式来详细描述；
2、技术规格偏离响应表应与技术参数一一对应响应，
3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。投标人应据实填写响应性，不得通篇完全复制粘贴招标文件技术参数。


六、分项报价表
（一）工程部分
（另附，投标人需按本项目工程量清单填写报价）

（二）设备部分
	产品名称
	规格
	数量
	单价
	单位
	总价
	产地
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：可自行调整表格

投标单位：（盖章）

七、资格审查等技术文件
（1）三证合一复印件； 
（2）投标保证金转款银行电子回单；
（3）项目评审所涉及到的相关证明文件。	
（4）根据项目需要添加其他需要评审文件
注：投标人应确保上述文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担。招标人保留要求核对原件的权利。



八、售后服务方案
（格式由投标人自定，包括但不限于采购需求中的要求的所有内容）




九、投标人认为需要说明的其他内容（格式自定）

[bookmark: _Toc2155452]

投标保证金退还联系函
（投标人名称）    参加贵司负责组织的    （招标人名称）          的采购       （招标标的）         招标项目（项目编号：                ），保证金  （金额）  由        （来款人名称）  以（来款形式：电汇/转账/汇票）提交。招标工作结束后，请将我司投标保证金退至如下帐户（投标保证金来款账户）：
收 款 单 位 全称：
帐          号：   
开    户    行 ：  
行          号 ：  
开户行所在省市县 ：
有关退款和相关招标发票事宜请与（联系人） 
联系方式（手机）：    
招标相关发票（如有）邮寄地址                                                               

收件人姓名和电话：

如我方中标，所支付服务费   需开具增值税专用发票    无需开具增值税专用发票（画√）。
需开具增值税专用发票需提供的投标人信息：
税务登记证号：
税务登记地址：
税务登记证联系电话：
税务开户行名称：
税务开户银行账号：

（投标单位盖章）
年    月    日
注：
1、 请将此退保证金退还联系函填写完毕并加盖公章装订在投标文件正本中；
2、 任何形式的保证金来款我司将退回至投标人公司的来款账户，不退现金，不退个人，不计利息；
3、 如投多个包次，可将来款情况集中列于此表，但须按来款的款项的数目，提供相同数量的声明函（均须加盖投标单位公章）
4、 招标代理机构将在最迟不晚于投标有效期或招标文件规定的保证金有效期内，退还投标保证金（未中标单位的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；2、中标单位的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。（合同签订后将合同扫描件发送到邮箱dept1@ahhyzb.com.cn）。招标代理机构有权扣除其中标服务费后将余额退还；(联系电话：0551-65318929或65320549或62631311转6622）；保证金退款手续须经大约5-10个工作日到帐。
5、 未按照要求提供此函、填写或填错造此函成的保证金无法退还或退错，本公司不承担任何责任。

关于中标单位缴纳招标代理服务费的说明

中标单位在领取中标通知书之前接到代理公司通知后按照以下信息足额缴纳代理服务费:
招标代理费接收账户：
收取单位：安徽寰亚国际招标有限公司 
开户银行：民生银行合肥分行
银行账号：9902000973577273

中标单位在缴纳代理费时请用公司账号转账，转账时备注“项目名称和单位名称”
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